# Il LED di malfunzionamento non lampeggia

Se l'unità flash USB è stata inserita in una porta USB su un contenitore del nodo del sistema corretto ed il LED di malfunzionamento del contenitore del nodo non inizia a lampeggiare, utilizzare le seguenti istruzioni per determinare le azioni necessarie.

## Informazioni su questa attività

Una volta inserita l'unità flash USB in una delle due porte USB, il LED di malfunzionamento () sul contenitore del nodo 1 inizia a lampeggiare. Il LED di malfunzionamento continua a lampeggiare mentre il sistema è in fase di inizializzazione. Normalmente, durante questo processo il LED di malfunzionamento lampeggia per circa 3 minuti prima di spegnersi.

Se il LED di malfunzionamento non inizia a lampeggiare come previsto, effettuare le operazioni riportate di seguito per determinare le azioni necessarie:

## Procedura

1. Assicurarsi che il contenitore sia ancora operativo. Osservare il LED di stato del sistema (). Se il LED di stato del sistema è sempre spento, il contenitore del nodo ha smesso di funzionare. Supponendo che il LED di stato lampeggiava prima che fosse inserita l'unità flash USB, seguire la procedura descritta nell'argomento Risoluzione dei problemi relativi al contenitore del nodo, quindi riavviare l'inizializzazione del sistema. Se si verifica ancora questa condizione, contattare il tecnico di assistenza.

   Se il LED di stato del sistema non è acceso, rimuovere l'unità flash USB dal contenitore del nodo. Il contenitore non ha completato la procedura di accensione e non è pronto per ricevere l'unità flash USB. L'accensione del contenitore può richiedere fino a 10 minuti. Se il LED di stato non lampeggia entro 10 minuti, continuare al passo 2.

2. La porta USB potrebbe non funzionare correttamente. Rimuovere l'unità flash USB dalla porta ed inserirla completamente nell'altra porta USB sul contenitore del nodo che si sta inizializzando. Attendere 2 minuti che il LED di malfunzionamento inizi a lampeggiare.

   Se il LED di malfunzionamento inizia a lampeggiare, questa porta USB funziona correttamente. Tornare alla procedura guidata di inizializzazione ed attendere che il LED di malfunzionamento smetta di lampeggiare.

   Se il LED di malfunzionamento non inizia a lampeggiare, entrambe le porte USB potrebbero essere malfunzionanti.

   È possibile rimandare la sostituzione delle porte USB malfunzionanti fino a dopo l'inizializzazione e la configurazione del sistema. Le porte USB non sono richieste per il funzionamento del sistema dopo che il sistema è stato inizializzato. Per scegliere di continuare l'inizializzazione del sistema, riavviare l'intera procedura di inizializzazione sull'altro contenitore del nodo nel sistema.

   È possibile verificare che la porta USB sia difettosa utilizzando Procedura: acquisizione delle informazioni relative al sistema e al contenitore del nodo utilizzando l'unità flash USB nella sezione relativa alla Risoluzione dei problemi del Centro informazioni. Se quando si utilizza una porta, non viene creato un file di stato, tale porta non è funzionante.

   Se una porta USB su un contenitore del nodo non funziona correttamente, sostituire il contenitore del nodo. Rivolgersi al supporto per assistenza.

Argomento principale: Il LED di malfunzionamento non inizia a lampeggiare o continua a lampeggiare