# Die Fehler-LED blinkt nicht

Wenn Sie das USB-Flashlaufwerk in einen USB-Anschluss an einem Knoteneinschub des richtigen Systems gesteckt haben und die Fehler-LED des Knoteneinschubs nicht anfängt zu blinken, lesen Sie diese Anweisungen, um zu erfahren, welche Schritte ausgeführt werden müssen.

## Informationen zu dieser Task

Nachdem das USB-Flashlaufwerk in einen der beiden USB-Anschlüsse gesteckt wurde, fängt die Fehler-LED () an Knoteneinschub 1 an zu blinken. Die Fehler-LED blinkt während der Systeminitialisierung weiter. Während dieses Prozesses blinkt die Fehler-LED normalerweise ca. 3 Minuten lang, bevor das Blinken stoppt.

Wenn die Fehler-LED nicht wie erwartet anfängt zu blinken, führen Sie die folgenden Schritte aus, um festzustellen, welche Maßnahmen erforderlich sind:

## Vorgehensweise

1. Stellen Sie sicher, dass der Einschub noch betriebsbereit ist. Lokalisieren Sie die Systemstatus-LED (). Wenn die Systemstatus-LED permanent aus ist, arbeitet der Knoteneinschub nicht mehr. Unter der Voraussetzung, dass sich die Status-LED im Status 'Blinken' befand, bevor Sie das USB-Flashlaufwerk eingesteckt haben, führen Sie die im Abschnitt Knoteneinschubfehler beheben beschriebene Prozedur aus und starten Sie anschließend die Initialisierung des Systems erneut. Wenn diese Bedingung erneut auftritt, wenden Sie sich an den Kundendienst.

   Wenn die Systemstatus-LED nicht leuchtet, entfernen Sie das USB-Flashlaufwerk aus dem Knoteneinschub. Der Einschub hat den Einschaltprozess noch nicht abgeschlossen und ist für das USB-Flashlaufwerk nicht bereit. Das Einschalten des Einschubs kann bis zu 10 Minuten dauern. Wenn die Status-LED nach 10 Minuten nicht blinkt, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2. Der USB-Anschluss ist möglicherweise fehlerhaft. Entfernen Sie das USB-Flashlaufwerk aus dem Anschluss und stecken Sie es vollständig in den anderen USB-Anschluss an dem Knoteneinschub, den Sie initialisieren. Warten Sie 2 Minuten lang, dass die Fehler-LED anfängt zu blinken.

   Wenn die Fehler-LED anfängt zu blinken, hat dieser USB-Anschluss funktioniert. Kehren Sie zum Initialisierungsassistenten zurück und warten Sie, bis die Fehler-LED aufhört zu blinken.

   Wenn die Fehler-LED nicht anfängt zu blinken, könnten beide USB-Anschlüsse fehlerhaft sein.

   Sie können den Austausch der fehlerhaften USB-Anschlüsse bis nach der Initialisierung und Konfiguration des Systems zurückstellen. Die USB-Anschlüsse werden für den Systembetrieb nach der Initialisierung des Systems nicht benötigt. Damit die Systeminitialisierung fortgesetzt werden kann, starten Sie die gesamte Initialisierungsprozedur auf dem anderen Knoteneinschub im System erneut.

   Sie können mithilfe der Informationen in Vorgehensweise: Knoteneinschub- und Systeminformationen mit einem USB-Flashlaufwerk abrufen im Abschnitt über die Fehlerbehebung im Information Center überprüfen, ob ein USB-Anschluss fehlerhaft ist. Wird bei Verwendung eines Anschlusses keine Statusdatei erstellt, ist der Anschluss fehlerhaft.

   Wenn ein USB-Anschluss an einem Knoteneinschub fehlerhaft ist, tauschen Sie den Knoteneinschub aus. Wenden Sie sich an die zuständige Unterstützungsfunktion, um Hilfe anzufordern.

Übergeordnetes Thema: Die Fehler-LED fängt nicht an zu blinken oder hört nicht auf zu blinken