CMMVC8024E
La tâche de définition d'adresse IP pour l'assistant de service a échoué car une passerelle, un masque de sous-réseau IPv4 ou un préfixe IPv6 n'ont pas été spécifiés.

#### Explication

Lorsque vous définissez l'adresse IP de l'assistant de service sur une cartouche de noeud éligible dans l'un ou l'autre des formats de version IP, vous devez définir la passerelle. >Pour IPv4, vous devez également définir le masque de sous-réseau. Pour IPv6, vous devez définir le préfixe.
Remarque : Vous pouvez changer l'adresse IP de service d'un boîtier de noeud quel que soit son état (`candidat`, `actif` ou `service`). Cependant, la définition initiale sur un boîtier de noeud candidat est soumise aux exigences supplémentaires énoncées auparavant.

#### Réponse d'utilisateur

Fournissez toutes les informations requises lorsque vous définissez l'adresse IP de l'assistant de service sur une cartouche de noeud candidate. Voir les rubriques Résolution d'un problème de la section de traitement des incidents d'IBM Knowledge Center.