# 障害 LED が明滅を開始または停止しない

初期化ウィザードは、初期化中のキャニスターに USB フラッシュ・ドライブを移し替える必要があることを示します。そのノード・キャニスターに USB フラッシュ・ドライブを移し替えると、キャニスターの障害 LED が明滅を開始し、約 3 分後に明滅を停止します。

障害 LED が明滅を開始しないか、指定された時間が経過しても明滅を停止しない場合、これらのタスクを使用して、必要な修正アクションを判断します。

それぞれの状況に合った適切なタスクを選択します。

- USB フラッシュ・ドライブを挿入するポートの判別
  USB フラッシュ・ドライブを挿入するポートがはっきりわからない場合は、この情報を参照して、正しいポートを使用しているか確認してください。
- 障害 LED が明滅していない
  USB フラッシュ・ドライブを正しいシステムのノード・キャニスターの USB ポートに挿入し、ノード・キャニスターの障害 LED が明滅を開始しない場合は、以下の手順を実行して必要なアクションを判断します。
- 障害 LED が明滅を停止していない
  初期化中のノード・キャニスターの USB ポートの 1 つに USB フラッシュ・ドライブを挿入すると、障害 LED が明滅を開始します。この明滅は、ノード・キャニスターが初期化中であることを示します。通常はこの処理の間、障害 LED が約 3 分間明滅してから停止します。障害 LED はノード・キャニスター上にあります。