CMMVC8024E
A tarefa do endereço IP do assistente de serviço do conjunto falhou devido a um gateway necessário, máscara de sub-rede IPv4 ou um prefixo IPv6 não ter sido especificado.

#### Explicação

Quando você define o endereço IP do assistente de serviço em uma caixa do nó de candidato em formato de versão IP, deve especificar o gateway. Para IPv4, você deve especificar também a máscara de sub-rede. Para IPv6, você deve especificar também o prefixo.
Nota: É possível alterar o IP de serviço de uma caixa do nó em qualquer estado, seja `candidato`, `ativo` ou `serviço`; no entanto, a definição inicial em uma caixa do nó de candidato possui os requisitos adicionais mencionados anteriormente.

#### Resposta do Usuário

Especifique todas as informações necessárias ao configurar o endereço IP do assistente de serviço em uma caixa do nó de candidato. Consulte os tópicos de Resolvendo um problema na seção Resolução de problemas do IBM Knowledge Center.