# 錯誤 LED 未開始閃動或未停止閃動

起始設定精靈指出您必須將 USB 快閃記憶體隨身碟轉移至您要起始設定的機匣。 將 USB 快閃記憶體隨身碟轉移至節點機匣之後，機匣的錯誤 LED 會開始閃動，然後停止閃動，這個過程大約需要 3 分鐘。

如果在指定的時間之後，錯誤 LED 未開始閃動或未停止閃動，請利用這些作業來決定任何必要的修正動作。

選取適合您的狀況的適當作業：

- 判斷要插入 USB 快閃記憶體隨身碟的埠
  如果您無法確定要插入 USB 快閃記憶體隨身碟的埠，請使用此資訊來確定您使用的是正確的埠。
- 錯誤 LED 未閃動
  如果您已將 USB 快閃記憶體隨身碟插入正確系統的節點機匣上的 USB 埠，且節點機匣的錯誤 LED 未開始閃動，請利用這些指示來決定應採取的任何必要動作。
- 錯誤 LED 未停止閃動
  在將 USB 快閃記憶體隨身碟插入正在起始設定之節點機匣的其中一個 USB 埠之後，錯誤 LED 會開始閃動，表示節點機匣正在起始設定。 在這個程序期間，錯誤 LED 通常會閃動大約 3 分鐘，然後停止。 錯誤 LED 是在節點機匣上。