# 결함 LED가 깜박이지 않음

USB 플래시 드라이브를 올바른 시스템의 노드 캐니스터에 있는 USB 포트에 삽입했고 노드 캐니스터의 결함 LED가 깜박이기 시작하지 않는 경우 다음 지시사항을 사용하여 필요한 조치를 판별하십시오.

## 이 태스크 정보

USB 플래시 드라이브를 두 USB 포트 중 하나에 삽입하면 노드 캐니스터 1 에 있는 결함 LED()가 깜박이기 시작합니다. 시스템이 초기화되는 동안 결함 LED가 계속 깜박입니다. 일반적으로 이 프로세스 동안에는 결함 LED가 약 3분 동안 깜박이다가 중지합니다.

결함 LED가 예상대로 깜박이기 시작하지 않으면 다음 단계를 사용하여 필요한 조치를 판별하십시오.

## 프로시저

1. 캐니스터가 계속 작동 중인지 확인하십시오. 시스템 상태 LED()를 확인하십시오. 시스템 상태 LED가 계속 꺼져 있으면 노드 캐니스터가 작업을 중지한 것입니다. USB 플래시 드라이브를 삽입하기 전에 상태 LED가 깜박임 상태에 있었다고 가정하여 노드 캐니스터에 대한 문제점 해결 주제에 설명된 프로시저에 따라 시스템 초기화를 다시 시작하십시오. 이 상태가 다시 발생하는 경우 서비스 담당자에게 문의하십시오.

   시스템 상태 LED가 꺼져 있는 경우에는 노드 캐니스터에서 USB 플래시 드라이브를 제거하십시오. 캐니스터가 전원 켜기를 완료하지 않았고 USB 플래시 드라이브를 받아들일 준비가 되지 않았습니다. 캐니스터의 전원을 켜는 데 최대 10분이 걸릴 수 있습니다. 10분 이내에 상태 LED가 깜박이지 않으면 2단계로 이동하십시오.

2. USB 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 포트에서 USB 플래시 드라이브를 제거한 다음, 초기화 중인 노드 캐니스터에 있는 다른 USB 포트에 완전히 삽입하십시오. 결함 LED가 깜박이기 시작할 때까지 2분 동안 대기하십시오.

   결함 LED가 깜박이기 시작하면 이 USB 포트가 작동된 것입니다. 초기화 마법사로 돌아가서 결함 LED의 깜박임이 중지될 때까지 기다리십시오.

   결함 LED가 깜박이기 시작하지 않으면 USB 포트 모두에 결함이 있을 수 있습니다.

   시스템이 초기화되고 구성될 때까지 결함이 있는 USB 포트의 교체를 지연시킬 수 있습니다. 시스템이 초기화된 후에는 시스템 조작에 USB 포트가 필요하지 않습니다. 시스템 초기화를 계속하도록 선택하려면 시스템의 다른 노드 캐니스터에서 전체 초기화 프로시저를 다시 시작하십시오.

   Information Center의 문제점 해결 섹션에 있는 프로시저: USB 플래시 드라이브를 사용하여 노드 캐니스터 및 시스템 정보 가져오기를 사용하여 USB 포트에 결함이 있는지 확인할 수 있습니다. 포트 사용 시 상태 파일이 작성되지 않으면 포트에 결함이 있습니다.

   노드 캐니스터의 USB 포트에 결함이 있으면 노드 캐니스터를 교체하십시오. 지원 센터에 도움을 요청하십시오.

상위 주제: 결함 LED가 깜박이기 시작하지 않거나 중지되지 않음