# 錯誤 LED 未閃動

如果您已將 USB 快閃記憶體隨身碟插入正確系統的節點機匣上的 USB 埠，且節點機匣的錯誤 LED 未開始閃動，請利用這些指示來決定應採取的任何必要動作。

## 關於這項作業

將 USB 快閃記憶體隨身碟插入兩個 USB 埠其中一個之後，在節點機匣 1 上的錯誤 LED () 會開始閃動。 當系統起始設定時，錯誤 LED 會繼續閃動。 在這個程序期間，錯誤 LED 通常會閃動大約 3 分鐘，然後停止。

如果錯誤 LED 未如預期開始閃動，請利用下列步驟來決定任何必要的動作：

## 程序

1. 請確定機匣仍在運作中。 請查看系統狀態 LED ()。如果系統狀態 LED 持續熄滅，表示節點機匣已停止運作。 假使在您插入 USB 快閃記憶體隨身碟之前，狀態 LED 已是閃動狀態，請遵循解決節點機匣的問題主題中所說明的程序，然後重新開始起始設定系統。 如果這個狀況再次發生，請聯絡客戶服務代表。

   如果系統狀態 LED 未亮起，請從節點機匣移除 USB 快閃記憶體隨身碟。機匣尚未完成開機，且尚未備妥接受 USB 快閃記憶體隨身碟。 開啟機匣電源最多可能需要 10 分鐘。如果狀態 LED 在 10 分鐘內未閃動，請繼續步驟 2。

2. USB 埠可能故障。請移除埠上的 USB 快閃記憶體隨身碟，然後再完全插入正在起始設定之節點機匣的其他 USB 埠。等待 2 分鐘，讓錯誤 LED 開始閃動。

   如果錯誤 LED 開始閃動，表示這個 USB 埠已在運作。請回到起始設定精靈，等待錯誤 LED 停止閃動。

   如果錯誤 LED 沒有開始閃動，可能兩個 USB 埠都故障了。

   您可以延遲到起始設定和配置系統之後，才更換故障的 USB 埠。起始設定系統之後，系統作業不需要用到 USB 埠。如果選擇繼續進行系統起始設定，請在系統的其他節點機匣上，重新開始整個起始設定程序。

   您可以使用「資訊中心」之「疑難排解」區段的程序：使用 USB 快閃記憶體隨身碟取得節點機匣和系統資訊，來驗證 USB 是否故障。如果使用埠時未建立狀態檔案，表示埠已故障。

   如果節點機匣上的 USB 埠故障，請更換節點機匣。請聯絡支援中心以取得協助。

上層主題：錯誤 LED 未開始閃動或未停止閃動