# El LED de error no ha dejado de parpadear

Después de insertar la unidad flash USB en uno de los puertos USB en el recipiente de nodos que se está inicializando, el LED de error comienza a parpadear, indicando que el recipiente de nodos se está inicializando. Normalmente, durante este proceso el LED de error parpadea durante aproximadamente tres minutos antes de detenerse. Los LED de error están ubicados en el recipiente de nodo.

## Acerca de esta tarea

Una vez se ha insertado la unidad flash USB en cualquiera de los dos puertos USB del recipiente de nodo que se están inicializando, el LED de error () comienza a parpadear.

Si el LED de error no empieza a parpadea según lo previsto, utilice los pasos siguientes para determinar las acciones necesarias:

## Procedimiento

1. Asegúrese de que ha esperado al menos tres minutos desde que el LED de error comenzó a parpadear por primera vez. Si el LED deja de parpadear en ese tiempo, vuelva al asistente de inicialización. Si el LED de error continua parpadeando, siga con 2.
2. Observe el LED de estado. ()

   Si el LED de estado está permanentemente encendido, continúe con el paso 6.

3. Si el LED de estado está parpadeando o permanentemente apagado, consulte Resolución de problemas con el recipiente de nodo, tenga cuidado al extraer la unidad flash USB del recipiente cuando éste se quite del alojamiento.
4. Cancele el asistente de inicialización.
5. Vuelva a insertar la unidad Flash USB en el sistema y reinicie la herramienta de inicialización. Complete los pasos de la herramienta, pero utilice el otro recipiente de nodos del alojamiento de control. Después de completar el asistente de inicialización, si el LED de error no deja de parpadear, póngase en contacto con el representante del soporte para obtener más ayuda.
6. Si el LED de estado está permanentemente encendido, el sistema se ha inicializado correctamente. Vuelva al asistente de inicialización y continúe como si el LED de error hubiera dejado de parpadear. Verifique los resultados de la inicialización. Si el sistema está operativo, inicie sesión en la GUI de gestión y complete la configuración del sistema. Después de completar la configuración del sistema, compruebe el LED de error para determinar si aún está parpadeando. Si el LED de error aún está parpadeando, complete estos pasos:
   1. En la GUI de gestión, seleccione Supervisión > Sistema > Acciones > Apagar.
   2. Reinicie el sistema.
   3. Si el LED de error continúa parpadeando, póngase en contacto con el centro de soporte para obtener ayuda.

Tema principal El LED de error no empieza a parpadear o no deja de parpadear