# 결함 LED가 깜박이기 시작하지 않거나 중지되지 않음

초기화 마법사는 초기화 중인 캐니스터로 USB 플래시 드라이브를 전송해야 함을 표시합니다. USB 플래시 드라이브를 노드 캐니스터로 전송한 후 캐니스터의 결함 LED가 깜박이기 시작하고 중지되는데, 이는 약 3분이 걸릴 수 있습니다.

지정된 시간이 지난 후에도 결함 LED가 깜박이기 시작하지 않거나 중지하지 않으면 다음 태스크를 사용하여 필요한 올바른 조치를 판별하십시오.

상황에 맞는 적절한 태스크를 선택하십시오.

- USB 플래시 드라이브를 삽입할 포트 판별
  USB 플래시 드라이브를 삽입할 포트를 확신할 수 없는 경우 이 정보를 사용하여 올바른 포트를 사용 중인지 확인하십시오.
- 결함 LED가 깜박이지 않음
  USB 플래시 드라이브를 올바른 시스템의 노드 캐니스터에 있는 USB 포트에 삽입했고 노드 캐니스터의 결함 LED가 깜박이기 시작하지 않는 경우 다음 지시사항을 사용하여 필요한 조치를 판별하십시오.
- 결함 LED가 깜박임을 중지하지 않음
  초기화 중인 노드 캐니스터의 USB 포트 중 하나에 USB 플래시 드라이브를 삽입하면 결함 LED가 깜박이기 시작하여 노드 캐니스터가 초기화 중임을 표시합니다. 일반적으로 이 프로세스 동안에는 결함 LED가 약 3분 동안 깜박이다가 중지합니다. 결함 LED는 노드 캐니스터에 있습니다.