# “下一步”按钮已禁用

提示您将 USB 闪存驱动器重新插入个人计算机。如果您已将 USB 闪存驱动器重新插入个人计算机，但是下一步按钮已禁用（灰显），请使用这些操作来启用下一步按钮。 下一步按钮将保持禁用，直至初始化工具检测到 USB 闪存驱动器已重新插入个人计算机。

## 关于本任务

在每个步骤之后，请返回至初始化向导以检查下一步按钮是否已启用。如果仍禁用该按钮，请继续执行这些指示信息中的下一步。
注：除非另有声明，否则请在正在运行初始化工具的个人计算机上完成所有检查和操作。
使用以下指示信息在初始化向导上启用下一步按钮。

## 过程

1. 确保您位于向导中指示将 USB 闪存驱动器重新插入个人计算机的面板上。
2. 通过轻轻将 USB 闪存驱动器推入个人计算机上的 USB 端口来验证 USB 闪存驱动器是否已完全插入 USB 端口。
3. 验证 USB 闪存驱动器是否在您启动初始化向导时所使用的 USB 端口中。如果不在该端口中，请将 USB 闪存驱动器移至正确的 USB 端口。
4. 在控制机柜后部，请验证初始化期间您使用的容器的系统状态指示灯（）是否一直点亮。 系统状态指示灯与其他指示灯一起位于节点容器上：

   如果状态指示灯一直点亮，请继续至 5。如果状态指示灯未一直点亮，请返回至您的个人计算机，并完成以下检查和操作：

   1. 从 USB 端口卸下 USB 闪存驱动器。
   2. 将 USB 闪存驱动器重新插入 USB 端口并验证个人计算机是否已识别出 USB 闪存驱动器。如果未识别出 USB 闪存驱动器，请与支持中心联系以获取初始化工具包。将工具保存到受支持的 USB 闪存驱动器。将工具保存至 USB 闪存驱动器之后，请重新启动初始化向导。
5. 如果状态指示灯一直点亮，那么表明系统已成功初始化。完成以下步骤以完成系统设置：
   1. 在受支持的浏览器中，输入系统的管理 IP 地址。该地址是您在初始化期间指定的 IP 地址。
   2. 在登录面板上，输入缺省用户名 `superuser` 和缺省密码 `passw0rd`（“0”是零）。
   3. 完成“系统设置”向导以配置系统的基本设置。