# 状況 LED が明滅していない

USB フラッシュ・ドライブを使用して初めてシステムを初期化している場合に、状況 LED が明滅しないときは、以下の手順を実行してこの問題を解決してください。

## このタスクの概要

初期化中のノード・キャニスターの状況 LED が一定の速度で明滅していない場合、この状態が解決されるまでシステムを初期化できません。状況 LED の一定の明滅速度とは、約 0.5 秒ずつオンとオフが繰り返す速度です。状況 LED が一定の速度で明滅するまで、以下の手順を実行します。
注: 特に断りがない限り、すべての確認と処置はエンクロージャーの背面で行います。 これらの作業の実行中は、配線やその他の機器を妨害しないようにしてください。

## 手順

1. 別のマシン・タイプや拡張エンクロージャーではなく、初期化したいコントロール・エンクロージャーを見ていることを確認します。
   次の図はコントロール・エンクロージャーの背面を示しています。
   - 1 ノード・キャニスター 1 および 2
   - 2 電源機構装置 1 および 2
   コントロール・エンクロージャーには 2 つのノード・キャニスターが横並びになっており、その下に 2 つの電源機構があります。 コントロール・エンクロージャーのキャニスターは、イーサネット・ポート、USB ポート、およびバッテリー LED を余分に装備しているため、拡張エンクロージャーのキャニスターと区別することができます。 これが正しいエンクロージャーであれば、ステップ 2 に進みます。

   これが正しいコントロール・エンクロージャーでない場合は、正しいコントロール・エンクロージャーが取り付けられている場所を確認してください。正しいコントロール・エンクロージャーで、「キャンセル」をクリックして、システム初期化ウィザードを続行します。

   システムの初期化は、1 つのコントロール・エンクロージャーでのみ行う必要があります。

2. 初期化中のノード・キャニスターの電源 LED インディケーター (1) を見つけて、ノード・キャニスターの電源がオンになっていることを確認します。
   緑色の電源 LED () は永続的にオン (明滅でも、オフでもなく) になっているはずです。緑の電源 LED がオンの場合は、ステップ 3 から続行します。

   ノード・キャニスターの電源 LED が明滅している場合、そのキャニスターはまだ電源オン・プロセスの途中です。ただし、エンクロージャーの電源を投入した後、電源 LED が 5 分間明滅している場合は、そのキャニスターに問題が発生しています。 ノード・キャニスターに関する問題の解決を参照して情報を確認してください。

   電源 LED がオフの場合は、電源機構装置上の電源インディケーター ( 1 ) を確認してください。

   少なくとも 1 つの電源機構装置の DC 電源 LED () がオンになっていることを確認します。DC 電源 LED () が点灯している場合は、次のステップに進みます。DC 電源 LED および AC 電源 LED () が点灯しておらず、障害 LED () も点灯していない場合は、給電部まで電源ケーブルをたどって調べて、それらのケーブルが電源機構およびラックの電力配分装置に完全に挿入されていることを確認します。ラックの電力配分装置がすべてオンになっていて、電力を受け取っていることを確認してから、DC 電源 LED () を再度確認します。

   両方の電源機構装置の障害 LED が点灯しているか、両方の装置の AC 電源 LED はオンでも DC 電源 LED がオンでない場合は、このエンクロージャーを使用する前に、電源機構装置を取り替える必要があります。新しい電源機構装置については、サポート・センターにお問い合わせください。

3. ノード・キャニスターで、状況 LED () を確認します。次の 3 つのオプションがあります。

   明滅している場合は、ノード・キャニスターを初期化する準備ができています。ヘルプを閉じて初期化ウィザードに戻り、システムの初期化を続行します。

   状況 LED が永続的にオンになっている場合、システムは既に初期化されています。次のステップに進みます。

   状況 LED が点灯も明滅もしていない場合は、ノード・キャニスターはまだ始動中であり、システムの初期化の準備はできていません。ノード・キャニスターの電源がオンになった後、ノード・キャニスターでシステムの初期化の準備ができるまで最大 10 分かかる場合があります。ノード・キャニスターでシステムの初期化の準備ができるまで待ってから、このステップを繰り返します。 電源がオンになって少なくとも 10 分経過して、状況 LED がオフのままの場合、キャニスターに問題が発生しています。ノード・キャニスターに関する問題の解決を参照して情報を確認してください。

4. ノード・キャニスターで、状況 LED () を確認します。状況 LED が永続的にオンになっていない場合は、このプロセスの最初のステップに戻ってください。状況 LED が永続的にオンになっている場合、システムが初期化されたことを示しています。 既に使用しているシステムを、これらの手順に従って再初期化する場合は、インフォメーション・センターの『トラブルシューティング』セクションの問題の解決トピックを参照して、システムの状況とシステムの完全なリセット方法を確認してください。

   初期化済みのシステムを使用するには、サポートされる Web ブラウザーを開いて、初期化ウィザードの実行中に指定した IP アドレスを入力します。システムにログオンし、システム・セットアップ・ウィザードを実行してシステムの構成を続行します。

   注: 初期化が必要なのはエンクロージャー内のいずれか一方のキャニスターのみです。もう一方のキャニスターは自動的に初期化されます。