# Le voyant d'erreur ne commence pas à clignoter ou ne s'arrête pas de clignoter

L'assistant d'initialisation indique que vous devez transférer la clé USB vers la cartouche à initialiser. Une fois que vous l'avez transférée, le voyant d'erreur commence à clignoter, puis cesse de clignoter après environ 3 minutes.

Si le voyant d'erreur ne commence pas à clignoter ou ne s'arrête pas de clignoter après ce délai, procédez comme suit pour déterminer les actions correctives éventuelles.

Sélectionnez la tâche à exécuter en fonction de la situation :

- Détermination du port dans lequel insérer la clé USB
  Si vous ne savez pas quel port utiliser pour la clé USB, utilisez les informations ci-dessous pour choisir le port correct.
- Le voyant d'erreur ne clignote pas.
  Si vous avez inséré la clé USB dans un port USB sur une cartouche de noeud du système correct et que le voyant d'erreur de la cartouche ne commence pas à clignoter, suivez les instructions ci-dessous pour déterminer les éventuelles actions nécessaires.
- Le voyant d'erreur n'a pas arrêté de clignoter
  Une fois que vous avez inséré la clé USB dans l'un des ports USB de la cartouche de noeud à initialiser, le voyant d'erreur commence à clignoter pour indiquer que la cartouche de noeud est en cours d'initialisation. Normalement, au cours de ce processus, le voyant d'erreur clignote pendant environ trois minutes avant de s'arrêter. Les voyants d'erreur sont situés sur le boîtier de noeud.