# Устранение неполадок кейса узла

Если вас направили в этот раздел, значит выполнить инициализацию невозможно или произошел сбой инициализации из-за неполадки кейса узла. Для устранения данных неполадок необходимо выполнить несколько действий.

## Об этой задаче

Используйте индикатор на задней стороне инициализируемого кейса узла для контроля его запуска.

Если индикатор состояния системы () горит, кейс узла запустился. Если же индикатор состояния системы не горит, значит в кейсе узла возникла неполадка. Выполните следующие шаги, чтобы определить необходимые действия:

## Процедура

1. Попробуйте переустановить кейс узла и посмотрите, запустится ли он после этого. Освободите рычаги в кейсе и приведите их в открытое состояние. Кейс выходит из разъема приблизительно на 0,6 см (0,25 дюйма). Потяните кейс на себя, пока не погаснут все его индикаторы (это может занять несколько секунд). Выдвиньте кейс на 50 мм (2 дюйма). Будьте осторожны, чтобы случайно не повредить или удалить кабели, подключенные к другим компонентам системы. Будьте осторожны, чтобы случайно не повредить или удалить кабели, подключенные к другим компонентам системы.
2. Задвиньте кейс назад до упора, затем полностью закройте запирающий механизм (оба рычага должны быть в закрытом положении).
3. Подождите 10 минут, пока загорится индикатор питания () и начнет мигать индикатор состояния систем (). Когда оба индикатора будут в указанных состояниях, запустите мастер инициализации. Если индикаторы не перейдут в указанные состояния, перейдите к следующему шагу.
4. Отключите кабели от кейса. Не забудьте записать, куда был подключен каждый кабель.
5. Удалите кейс (откройте запирающий механизм, потянув оба рычага на себя, и выньте кейс из корпуса).
6. Переверните кейс и снимите крышку (нажмите синие углубления на крышке и сдвиньте ее от себя).
7. Убедитесь, что батарея правильно установлена. Возьмите батарею за боковые ручки (помечены большими стрелками на следующем рисунке) и выньте ее вертикально вверх. С помощью тех же ручек вставьте батарею обратно в кейс. Вставляйте осторожно; убедитесь, что батарея полностью села на контакты.
   Примечание: батарею следует двигать перпендикулярно плате. В данных инструкциях и на рисунке предполагается, что кейс лежит на плоской горизонтальной поверхности, поэтому установка батареи производится движением вниз. Если кейс находится в другом положении, следите за правильностью установки батареи.
8. Проверьте, установлены ли в корпусе какие-либо из следующих необязательных компонентов:
   - Дополнительная память кейса узла: Удалите и снова установите DIMM памяти, чтобы убедиться в том, что он установлен правильно. Информация приведена в разделе Замена памяти кейса узла (4 Гб DIMM).
   - Карта интерфейса хоста: Удалите и снова установите карту интерфейса хоста, удалив все встроенные трансиверы SFP перед удалением карты. Информация приведена в разделе Замена карты интерфейса хоста.
9. Закройте крышку кейса, вставьте кейс в корпус и полностью закройте запирающий механизм (оба рычага должны быть в закрытом положении).
10. Подождите 10 минут, пока загорится индикатор питания () и начнет мигать индикатор состояния систем (). Когда оба индикатора будут в указанных состояниях, запустите мастер инициализации. Если индикаторы не перейдут в указанные состояния, перейдите к следующему шагу.
11. Если после выполнения этих задач кейс узла не запустится или произойдет сбой его инициализации, обратитесь в службу поддержки для замены кейса узла. Если другой кейс в корпусе находится в правильном состоянии и у него мигает индикатор состояния системы, в него можно вставить флэш-накопитель USB и продолжить инициализацию. После инициализации системы можно перейти к настройке системы. В протокол событий добавляются предупреждения, сообщая об отсутствии кейса или выходе его из строя. Не удаляйте сбойный кейс, пока не появится замена. Удаление кейса до замены может нарушить работу системы охлаждения корпуса.