# Procedura: acquisizione delle informazioni relative al sistema e al contenitore del nodo utilizzando l'unità flash USB

Questa procedura descrive come visualizzare le informazioni sul contenitore nodo e sul sistema utilizzando l'unità flash USB.

## Informazioni su questa attività

Utilizzare una qualsiasi unità flash USB con un file system FAT32 sulla sua prima partizione.

1. Accertarsi che l'unità flash USB non contenga un file denominato `satask.txt` nella directory root.

Se `satask.txt` è presente nella directory, il nodo tenta di eseguire il comando specificato nel file. Le informazioni restituite vengono aggiunte al file `satask_result.html`. Eliminare tale file se non si desidera più l'output precedente.

## Procedura

1. Inserire l'unità flash USB in una delle porte USB del contenitore del nodo da cui si desidera raccogliere i dati.
2. Il LED di malfunzionamento del contenitore del nodo lampeggia mentre le informazioni vengono raccolte e scritte nell'unità flash USB.
3. Attendere fino a quando il LED termina di lampeggiare prima di rimuovere l'unità flash USB. Poiché il LED è un indicatore di errore, potrebbe rimanere permanentemente acceso o spento.
4. Visualizzare i risultati nel file `satask_result.html` in un browser web. Il file contiene i dettagli e i risultati del comando che è stato eseguito e le informazioni sullo stato e sulla configurazione dal contenitore del nodo.