# El LED de error no parpadea

Si ha insertado la unidad flash USB en el puerto USB en el recipiente del nodo del sistema correcto y el LED de error del recipiente de nodo no comienza a parpadear, utilice estas instrucciones para determinar las acciones necesarias.

## Acerca de esta tarea

Una vez que la unidad de actualización instantánea USB se ha insertado en cualquiera de los dos puertos USB, el LED de error () del recipiente de nodo 1 empieza a parpadear. El LED de error sigue parpadeando mientras el sistema se inicializa. Normalmente, durante este proceso el LED de error parpadea durante aproximadamente tres minutos antes de detenerse.

Si el LED de error no empieza a parpadear según lo previsto, utilice los pasos siguientes para determinar las acciones necesarias:

## Procedimiento

1. Asegúrese de que el recipiente aún está funcionando. Mire el LED de estado del sistema (). Si el LED de estado del sistema está apagado permanentemente, el recipiente de nodo ha dejado de funcionar. Si suponemos que el LED de estado estaba en el estado de parpadeo antes de que se insertara la unidad de actualización instantánea USB, siga el procedimiento descrito en el tema Resolución de problemas con el recipiente de nodo y, a continuación, reinicie la inicialización del sistema. Si se vuelve a producir esta situación, póngase en contacto con su representante de servicio.

   Si el LED de estado del sistema no está encendido, quite la cartucho de nodo USB del recipiente de nodo. El recipiente no se ha encendido completamente y no está preparado para recibir la unidad de actualización instantánea USB. El encendido del recipiente puede tardar hasta 10 minutos. Si el LED de estado no parpadea en 10 minutos, continúe con el paso 2.

2. El puerto USB podría estar estropeado. Retire la unidad de actualización instantánea USB del puerto e insértela completamente en el otro puerto USB del recipiente de nodo que se está inicializando. Espere 2 minutos para que el LED de error empiece a parpadear.

   Si el LED de error empieza a parpadear, este puerto USB ha funcionado. Vuelva al asistente de inicialización y espere a que el LED de error deje de parpadear.

   Si el LED de error no empieza a parpadear, ambos puertos USB podrían estar estropeados.

   Puede retrasar la sustitución de los puertos USB defectuosos hasta que el sistema se haya inicializado y configurado. Los puertos USB no son necesarios para el funcionamiento del sistema una vez que el sistema se haya inicializado. Para elegir continuar con la inicialización del sistema, reinicie el procedimiento de inicialización completo en otro recipiente de nodo en el sistema.

   Puede comprobar si un puerto USB está estropeado mediante el Procedimiento: Obtención de información sobre el sistema y el recipiente de nodos utilizando una unidad flash USB de la sección Resolución de problemas del Information Center. Si no se crea un archivo de estado cuando utilice un puerto, entonces está estropeado.

   Si un puerto USB de un recipiente de nodo está estropeado, sustituya el recipiente de nodo. Póngase en contacto con el centro de soporte para obtener ayuda.

Tema principal El LED de error no empieza a parpadear o no deja de parpadear