# Procédure : obtention d'informations sur un boîtier de noeud et le système à l'aide d'une clé USB

Cette procédure explique comment afficher des informations sur le boîtier de noeud et le système en utilisant une clé USB.

## A propos de cette tâche

Utilisez n'importe quelle clé USB avec un système de fichiers FAT32 figurant dans sa première partition.

1. Vérifiez que la clé USB ne contient pas le fichier `satask.txt` dans le répertoire racine.

Si le fichier `satask.txt` existe dans le répertoire, le noeud tente d'exécuter la commande définie dans le fichier. Les informations retournées sont ajoutées au fichier `satask_result.html`. Supprimez ce fichier si vous n'avez plus besoin de la sortie précédente.

## Procédure

1. Insérez la clé USB dans l'un des ports du boîtier de noeud duquel vous voulez obtenir des données.
2. Le voyant d'erreur du boîtier de noeud clignote lors de la collecte des informations et de leur écriture sur la clé USB.
3. Attendez que le voyant s'arrête de clignoter avant de retirer la clé USB. Comme le voyant est un indicateur d'erreur, il peut rester allumé ou éteint.
4. Affichez les résultats dans le fichier `satask_result.html` dans un navigateur Web. Le fichier contient les détails et les résultats de la commande exécutée et les informations d'état et de configuration du boîtier de noeud.