# Die Fehler-LED fängt nicht an zu blinken oder hört nicht auf zu blinken

Der Initialisierungsassistent zeigt an, dass Sie das USB-Flashlaufwerk in den Einschub stecken müssen, den Sie initialisieren wollen. Nachdem Sie das USB-Flashlaufwerk in den Knoteneinschub gesteckt haben, fängt die Fehler-LED am Einschub an zu blinken und hört nach ca. 3 Minuten auf zu blinken.

Wenn die Fehler-LED nicht anfängt zu blinken oder nach der zugewiesenen Zeit nicht aufhört zu blinken, stellen Sie mithilfe dieser Tasks fest, welche Korrekturmaßnahmen erforderlich sind.

Wählen Sie die Task aus, die Ihrer Situation entspricht:

- Feststellen, in welchen Anschluss das USB-Flashlaufwerk zu stecken ist
  Wenn Sie nicht sicher sind, in welchen Anschluss das USB-Flashlaufwerk gesteckt werden soll, überprüfen Sie anhand dieser Informationen, ob Sie den richtigen Anschluss verwenden.
- Die Fehler-LED blinkt nicht
  Wenn Sie das USB-Flashlaufwerk in einen USB-Anschluss an einem Knoteneinschub des richtigen Systems gesteckt haben und die Fehler-LED des Knoteneinschubs nicht anfängt zu blinken, lesen Sie diese Anweisungen, um zu erfahren, welche Schritte ausgeführt werden müssen.
- Fehler-LED hat nicht aufgehört zu blinken
  Nachdem das USB-Flashlaufwerk in einen der USB-Anschlüsse an dem Knoteneinschub, der initialisiert wird, gesteckt wurde, beginnt die Fehler-LED zu blinken. Das zeigt an, dass der Knoteneinschub initialisiert wird. Während dieses Prozesses blinkt die Fehler-LED normalerweise ca. 3 Minuten lang, bevor das Blinken stoppt. Die Fehler-LEDs befinden sich am Knoteneinschub.