# USB フラッシュ・ドライブを挿入するポートの判別

USB フラッシュ・ドライブを挿入するポートがはっきりわからない場合は、この情報を参照して、正しいポートを使用しているか確認してください。

## このタスクの概要

ノード・キャニスターで状況 LED が明滅している場合、ノード・キャニスター上のどちらの USB ポートでもシステムの初期化に使用できます。

## 手順

1. システム状況 LED の確認時に使用したノード・キャニスターに対応する USB ポートを判別します。 左右両方のノード・キャニスターには、USB フラッシュ・ドライブを挿入できる USB ポートが 2 つあります。 これらの USB ポートのいずれか (システム状況 LED の確認時に使用したノード・キャニスターに対応する方) を使用してください。

   USB ポートは、イーサネット・ポートの真下にあります。次の図は、ノード・キャニスターの USB ポートの場所 1 を示しています。

2. イーサネット・ケーブルによって USB ポートが見えにくくなっている場合があります。USB フラッシュ・ドライブを USB ポートに挿入するためにこれらのケーブルを移動する必要がある場合は、いずれかのケーブルを取り外したか確認し、必要な場合は取り付け直してください。
3. 2 つの USB ポートのどちらでもシステムの初期化に使用できます。

親トピック: 障害 LED が明滅を開始または停止しない