CMMVC8025E
Una richiesta DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) non è riuscita.

#### Spiegazione

DHCP è utilizzato per impostare l'indirizzo IP di servizio. Una richiesta di un indirizzo IP dal server DHCP è scaduta o ha avuto esito negativo.

#### Risposta dell'utente

Verificare che il server DHCP che si sta utilizzando sia attivo sulla sottorete su cui è installato il sistema hardware quando viene inoltrata questa attività. Consultare gli argomenti Risoluzione di un problema nella sezione Risoluzione dei problemi di IBM Knowledge Center.