# Resolvendo Problemas com a Caixa do Nó

Se você foi direcionado a estas informações, a inicialização não poderá continuar ou falhou devido a um problema na caixa do nó. Várias ações devem ser executadas para resolver estes problemas.

## Sobre esta tarefa

Use a exibição de LED na parte traseira da caixa do nó que você está inicializando para verificar se ela foi iniciada corretamente.

Se o LED de status do sistema () estiver aceso, então, a caixa do nó foi iniciada. No entanto, se o LED de status do sistema permanecer apagado, então, há um problema com a caixa do nó. Use as seguintes etapas para determinar quaisquer ações necessárias:

## Procedimento

1. Tente reposicionar a caixa do nó para ver se ela, então, é iniciada. Na caixa, destrave as alavancas de liberação e puxe-as para a posição aberta. A caixa é movida para fora do slot aproximadamente 0,6 cm (0,25 polegada). Puxe a caixa até que todos os LEDs sejam desativados na caixa, o que pode levar alguns segundos. Puxe a caixa 50 mm (2 polegadas) para fora. Tenha cuidado para não desorganizar ou remover inadvertidamente quaisquer cabos que estejam conectados a outros componentes do sistema. Tenha cuidado para não desorganizar ou remover inadvertidamente quaisquer cabos que estejam conectados a outros componentes do sistema.
2. Empurre a caixa novamente para dentro até que ela pare de se mover e, em seguida, feche as duas alças e assegure que elas estejam totalmente fechadas.
3. Aguarde até 10 minutos para que o LED de energia () acenda e o de LED de status do sistema () esteja piscando. Quando as duas LEDs atingirem esses estados, continue com o assistente de inicialização. Se os LEDs não atingirem esse estado, continue na próxima etapa.
4. Remova todos os cabos da caixa. Assegure-se de registrar onde cada cabo estava conectado ao sistema.
5. Remova a caixa ao abrir as duas alças de segurança e puxando a caixa para fora do gabinete.
6. Gire a caixa e remova a sua tampa pressionando o recesso, os pontos de contato azuis na tampa e deslizando-a para longe de você.
7. Assegure-se de que a bateria esteja encaixada corretamente. Segure cada extremidade da bateria pelas alças, que são indicadas pelas setas grandes no gráfico a seguir e levante-a na vertical até que seja liberada. Use as mesmas alças para introduzir a bateria de volta na caixa. Empurre delicadamente e assegure-se de que a bateria esteja totalmente fixada nos conectores.
   Nota: A bateria é empurrada em uma direção perpendicular à placa. Essas instruções e o gráfico consideram que a caixa está colocada em uma superfície plana; portanto, o reposicionamento da bateria requer um movimento para baixo. Se a caixa estiver posicionada de outro modo, assegure-se de que a bateria tenha sido reajustada corretamente.
8. Verifique se qualquer um dos seguintes componentes opcionais está instalado no gabinete:
   - Memória extra da caixa do nó: Remova e reinstale a memória DIMM para assegurar que ela tenha sido instalada corretamente. Consulte Substituindo a Memória da Caixa do Nó (DIMM de 4 GB) para obter detalhes.
   - Placa da interface do host: Remova e reinstale a placa da interface do host, assegurando que qualquer transceptor SFP que tenha sido ajustado seja removido antes de remover a placa. Consulte Substituindo uma Placa da Interface de Host.
9. Substitua a tampa da caixa e insira novamente a caixa no gabinete, assegurando que as duas alças estejam totalmente fechadas.
10. Aguarde até 10 minutos para que o LED de energia () acenda e o de LED de status do sistema () esteja piscando. Quando as duas LEDs atingirem esses estados, continue com o assistente de inicialização. Se os LEDs não atingirem esse estado, continue na próxima etapa.
11. Depois de concluir essas tarefas, se a caixa do nó não iniciar ou falhar ao inicializar, entre em contato com seu representante de serviço para substituir a caixa do nó. Se a outra caixa no gabinete estiver no estado correto, com seu LED de status do sistema piscando, é possível continuar a inicialização inserindo a unidade flash USB nessa caixa. Depois que o sistema inicializar, será possível continuar com a configuração do sistema. Os alertas são incluídos no log de eventos, indicando que uma caixa está ausente ou com falha. Não remova a caixa com falha até que uma substituição esteja disponível. Remover a caixa antes de a substituição ser incluída pode interromper o sistema de resfriamento no gabinete.