# Feststellen, in welchen Anschluss das USB-Flashlaufwerk zu stecken ist

Wenn Sie nicht sicher sind, in welchen Anschluss das USB-Flashlaufwerk gesteckt werden soll, überprüfen Sie anhand dieser Informationen, ob Sie den richtigen Anschluss verwenden.

## Informationen zu dieser Task

Wenn an einem Knoteneinschub die Status-LED blinkt, können Sie einen der USB-Anschlüsse an dem Knoteneinschub für die Systeminitialisierung verwenden.

## Vorgehensweise

1. Ermitteln Sie den USB-Anschluss, der dem Knoteneinschub zugeordnet ist, mit dem Sie die Systemstatus-LED überprüft haben. Sowohl für den linken als auch für den rechten Knoteneinschub gibt es zwei USB-Anschlüsse, an die Sie das USB-Flashlaufwerk anschließen können. Verwenden Sie einen der USB-Anschlüsse, der dem Knoteneinschub entspricht, mit dem Sie die Systemstatus-LED überprüft haben.

   Die USB-Anschlüsse befinden sich direkt unter den Ethernet-Ports. Die folgende Abbildung zeigt die Position der USB-Anschlüsse 1 für einen Knoteneinschub:

2. Die USB-Anschlüsse können durch Ethernet-Kabel verdeckt sein. Wenn Sie diese Kabel bewegen wollen, um das USB-Flashlaufwerk an den USB-Anschluss anzuschließen, überprüfen Sie anschließend, ob sich dabei Kabel gelöst haben. Schließen Sie diese Kabel ggf. neu an.
3. Sie können einen der beiden USB-Anschlüsse für die Systeminitialisierung verwenden.

Übergeordnetes Thema: Die Fehler-LED fängt nicht an zu blinken oder hört nicht auf zu blinken