# 狀態 LED 未閃動

如果您利用 USB 快閃記憶體隨身碟來進行第一次起始設定系統，且狀態 LED 未閃動，請利用下列指示來解決這個問題。

## 關於這項作業

如果您正在起始設定的節點機匣上的狀態 LED 未以固定速率閃動，必須先解決這個狀況，系統才能起始設定。 狀態 LED 的固定閃動速率大約是亮起 0.5 秒，熄滅 0.5 秒。 請完成下列步驟，直到狀態 LED 以固定速率閃動：
附註：除非另有說明，所有的檢查和動作均在機箱背面完成。 在完成這些作業時，請勿影響到任何佈線或其他設備。

## 程序

1. 請確定您所看的是您要起始設定的控制機箱，而非不同的機型或擴充機箱。
   下圖顯示控制機箱背面：
   - 1 節點機匣 1 和 2
   - 2 電源供應器 1 和 2
   控制機箱中會有兩個並列的節點機匣，下方會有兩個電源供應器。 您可以根據額外的乙太網路埠、USB 埠和電池 LED，來區分擴充機箱的機匣和控制機箱的機匣。 如果是正確的機箱，請繼續步驟 2。

   如果這不是正確的控制機箱，請判斷正確的控制機箱的安裝位置。 按一下取消，然後在正確的控制機箱上繼續執行系統起始設定精靈。

   系統起始設定只需在一個控制機箱上進行。

2. 請在進行起始設定的節點機匣上找出電源 LED 指示燈 (1)，以確定節點機匣已開啟電源。
   綠色電源 LED () 應持續亮起（不閃動或熄滅）。 如果綠色的電源 LED 亮起，請繼續步驟 3。

   如果節點機匣的電源 LED 閃動，表示機匣仍在開啟電源中。 不過，如果在您提供機箱電源之後，電源 LED 閃動達 5 分鐘，就表示機匣發生問題。 請參閱解決節點機匣的問題，以取得相關資訊。

   如果電源 LED 已熄滅，請檢查電源供應器上的電源指示器 (1)。

   請確定最少有一個電源供應器的 DC 電源 LED () 已亮起。 如果 DC 電源 LED () 已亮起，請繼續進行下一個步驟。 如果 DC 電源 LED 和 AC 電源 LED () 未亮起，錯誤 LED () 也未亮起，請沿電源線追蹤至電源，確定已完全插入電源供應器以及機架的配電盤。 請確定所有機架配電盤都已開啟並能獲得電源，然後再次檢查 DC 電源 LED ()。

   如果兩個電源供應器的錯誤 LED 均亮起，或都是 AC 電源 LED 亮起，但 DC 電源 LED 未亮起，您必須先更換電源供應器，才能使用這個機箱。 請聯絡支援中心，以取得新的電源供應器。

3. 在節點機匣上，檢查狀態 LED ()。 有三個選項：

   如果是閃動，表示節點機匣已備妥，可進行起始設定。 請關閉說明並回到起始設定精靈來繼續進行系統起始設定。

   如果狀態 LED 持續亮起，表示系統已起始設定。請繼續下一步。

   如果狀態 LED 未亮起且未閃動，表示節點機匣仍在啟動中，尚未備妥進行系統起始設定。 在節點機匣開啟電源之後，最多需要 10 分鐘，讓節點機匣備妥可進行系統起始設定。 請等待節點機匣備妥可進行系統起始設定之後，再重複這個步驟。 如果電源已開啟超過 10 分鐘，且狀態 LED 仍保持熄滅，就表示機匣有問題。 請參閱解決節點機匣的問題，以取得相關資訊。

4. 檢查節點機匣上的狀態 LED ()。如果狀態 LED 未持續亮起，請回到這個程序的第一個步驟。 當狀態 LED 持續亮起時，表示系統已起始設定。 如果您遵循下列指示重新起始設定已在使用的系統，請參閱「資訊中心」之「疑難排解」區段的解決問題主題來判斷系統狀態和完整重設系統的方法。

   如果要使用已起始設定的系統，請開啟支援的 Web 瀏覽器，輸入您在起始設定精靈期間指定的 IP 位址。 登入系統並完成系統設定精靈，繼續進行系統配置。

   附註：您只需要起始設定機箱中的其中一個機匣；其他機匣會自動起始設定。