# Определение порта для подключения флэш-накопителя USB

Если неизвестно, в какой разъем USB должен быть вставлен флэш-накопитель, используйте эту информацию, чтобы определить правильный порт.

## Об этой задаче

Если индикатор состояния кейса узла мигает, можно использовать любой из портов USB кейса для инициализации системы.

## Процедура

1. Определите разъем USB, связанный с кейсом узла, чей индикатор состояния системы использовался для проверки. Как для левого, так и для правого кейса узла существуют два порта USB, которые можно использовать для вставки флэш-накопителя USB. Используйте любой из портов USB, который соответствует кейсу узла, применяемому для проверки индикатора состояния системы.

   Разъемы USB находятся прямо под портами Ethernet. Следующая диаграмма показывает расположение портов USB 1 для кейса узла:

2. Кабели Ethernet могут загораживать разъемы USB. Если для вставки флэш-накопителя в разъем USB необходимо убрать эти кабели; не забудьте проверить, все ли кабели подключены обратно.
3. Для инициализации системы можно использовать любой из двух разъемов USB.

Родительский раздел: Индикатор сбоя не начинает или не перестает мигать