# Détermination du port dans lequel insérer la clé USB

Si vous ne savez pas quel port utiliser pour la clé USB, utilisez les informations ci-dessous pour choisir le port correct.

## A propos de cette tâche

Lorsqu'un le voyant d'état d'une cartouche de noeud clignote, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre des ports USB sur la cartouche de noeud pour initialiser le système.

## Procédure

1. Déterminez le port USB associé au boîtier de noeud que vous avez utilisé pour vérifier le voyant d'état du système. Pour la cartouche de noeud de droite comme de gauche, vous disposez de deux ports USB dans lesquels vous pouvez insérer l'unité USB Flash. Utilisez le port USB qui correspond au boîtier de noeud utilisé pour vérifier le voyant d'état du système.

   Les ports USB se trouvent directement sous les ports Ethernet. Le diagramme suivant montre l'emplacement des ports USB 1 d'un boîtier de noeud :

2. Les câbles Ethernet peuvent masquer les ports USB. Si vous devez déplacer ces câbles pour insérer la clé USB Flash dans le port USB, vérifiez que vous n'avez pas délogé des câbles et reconnectez-les si nécessaire.
3. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre des ports USB pour l'initialisation du système.

Rubrique parent : Le voyant d'erreur ne commence pas à clignoter ou n'arrête pas de clignoter