CMMVC8024E
Die Task 'IP-Adresse des Serviceassistenten festlegen' ist fehlgeschlagen, weil ein erforderliches Gateway, eine erforderliche IPv4-Teilnetzmaske oder ein erforderliches IPv6-Präfix nicht angegeben wurde.

#### Erläuterung

Wenn Sie die IP-Adresse des Serviceassistenten in einem Kandidatenknoteneinschub in einem der IP-Versionsformate definieren, müssen Sie das Gateway angeben. Für IPv4 müssen Sie außerdem die Teilnetzmaske angeben. Für IPv6 müssen Sie außerdem das Präfix angeben.
Anmerkung: Sie können die Service-IP-Adresse eines Knoteneinschubs in jedem Status ändern (`Kandidat`, `aktiv` oder `Service`). Für die erste Definition in einem Kandidatenknoteneinschub gelten jedoch die oben genannten zusätzlichen Anforderungen.

#### Benutzeraktion

Geben Sie alle erforderlichen Informationen an, wenn Sie die IP-Adresse des Serviceassistenten in einem Kandidatenknoteneinschub definieren. Siehe Resolving a problem im Abschnitt 'Troubleshooting' (Fehlerbehebung) im IBM Knowledge Center.