# O LED de falha não começa a piscar ou não para de piscar

O assistente de inicialização indica que você deve transferir a unidade flash USB para a caixa que está inicializando. Após transferir a unidade flash USB para a caixa do nó, o LED de falha na caixa começa a piscar e, em seguida, para de piscar, o que pode levar aproximadamente 3 minutos.

Se o LED de falha não começa a piscar ou não para de piscar após o tempo designado, use estas tarefas para determinar quais ações corretivas são necessárias.

Selecione a tarefa apropriada que se ajusta a esta situação:

- Determinando em qual porta inserir a unidade flash USB
  Se você não tiver certeza de em qual porta deverá inserir a unidade flash USB, use estas informações para assegurar que está usando a porta correta.
- O LED de Falha não está piscando
  Se você inseriu a unidade flash USB em uma porta USB em uma caixa do nó do sistema correto e o LED de falha da caixa do nó não começar a piscar, use estas instruções para determinar quais ações são necessárias.
- O LED de falha não parou de piscar
  Depois que a unidade flash USB for inserida em uma das portas USB na caixa do nó que está sendo inicializada, o LED de falha começará a piscar, indicando que a caixa do nó está inicializando. Normalmente durante esse processo, o LED de falha pisca por aproximadamente 3 minutos antes de parar. Os LEDs de falha estão na caixa do nó.