# 解決節點機匣的問題

如果您被導向這個資訊，就表示節點機匣發生問題，導致起始設定無法繼續或失敗。您必須採取數個動作來解決這些問題。

## 關於這項作業

請利用您正在起始設定的節點機匣背面的 LED 顯示器來驗證它是否已正確啟動。

如果系統狀態 LED () 亮起，表示節點機匣已啟動。 不過，如果系統狀態 LED 一直未亮起，表示節點機匣發生問題。 使用下列步驟來決定所有的必要動作：

## 程序

1. 請嘗試重新安置節點機匣，看它是否能啟動。在機匣上，打開鬆開拉桿的閂鎖並將鬆開拉桿拉開。 機匣會向機槽外側移動約 0.6 公分（0.25 英吋）。 將機匣拉出，直到機匣上的所有 LED 都熄滅，可能需要幾秒鐘。 將機匣拉出 0.5 公分（2 英吋）。請注意，避免意外妨礙或移除任何連接至系統其他元件的纜線。 請注意，避免意外妨礙或移除任何連接至系統其他元件的纜線。
2. 推回機匣，直到不能移動，然後將兩個握把關上，確定完全關好。
3. 等待 10 分鐘，直到電源 LED () 亮起，且系統狀態 LED () 開始閃動。當這兩個 LED 均達到這些狀態時，請繼續執行起始設定精靈。 如果 LED 沒有達到此狀態，請繼續下一個步驟。
4. 從機匣移除所有纜線。 確保您記下所有纜線連接至系統的位置。
5. 打開兩個固定把手並將機匣拉出機箱，以移除機匣。
6. 翻轉機匣，壓下機蓋上凹進的藍色接觸點，向外側滑動機蓋，以移除機匣的蓋子。
7. 確保電池正確地置於定位。 握住電池兩端的把手（下圖大箭頭指示處），垂直提起，直到鬆開。 利用相同的把手將電池向下推回機匣。輕輕往下推，確實將電池完全安置於連接器上。
   附註：請以和主機板垂直的方向推入電池。這些指示和圖形假定機匣是放在平坦表面上；因此，重新安置電池需要向下的動作。 如果機匣是以另一種方式放置，請確實以正確的方式重新安置電池。
8. 檢查是否在機箱中安裝了下列任何選用元件：
   - 額外的節點機匣記憶體：移除然後重新安裝記憶體 DIMM 以確保安裝正確。 請參閱更換節點機匣記憶體 (4 GB DIMM) 以取得詳細資料。
   - 主機介面卡：移除然後重新安裝主機介面卡，確保在移除介面卡之前，已先移除了搭配的「小型可插拔 (Small Form-factor Pluggable, SFP)」收發器。 請參閱更換主機介面卡。
9. 重新裝上機匣的機蓋，將機匣重新插入機箱，並確保將兩個把手完全關好。
10. 等待 10 分鐘，直到電源 LED () 亮起，且系統狀態 LED () 開始閃動。當這兩個 LED 均達到這些狀態時，請繼續執行起始設定精靈。 如果 LED 沒有達到此狀態，請繼續下一個步驟。
11. 完成這些作業之後，如果節點機匣仍無法啟動或起始設定失敗，請聯絡客戶服務代表來更換節點機匣。 如果機箱中其他機匣的狀態正常（系統狀態 LED 閃動），您可以將 USB 快閃記憶體隨身碟插入該機匣，繼續起始設定。 在系統起始設定後，您可以繼續進行系統設定。 警示會新增至事件日誌中，指出機匣遺失或故障。 請勿移除故障的機匣，直到取得替代品為止。 在加入替代品前就移除機匣，會干擾機箱的冷卻系統。