CMMVC8022W
Ein neues System wurde initialisiert oder erstellt, der Knoteneinschub bleibt jedoch im `Service`status.

#### Erläuterung

Das System hat die Systeminitialisierungs- oder -erstellungsoperation abgeschlossen. Ein Grund dafür, dass der Knoteneinschub im `Service`status bleibt, ist, dass die Batterie noch geladen wird. Das System wird automatisch in den Onlinemodus versetzt, wenn die Batterieladeoperation beendet ist.

#### Benutzeraktion

Sie können Servicebefehle nur an einen Knoteneinschub übergeben, solange sich der Knoteneinschub im `Service`status befindet. Siehe Resolving a problem im Abschnitt 'Troubleshooting' (Fehlerbehebung) im Information Center.