# O LED de falha não parou de piscar

Depois que a unidade flash USB for inserida em uma das portas USB na caixa do nó que está sendo inicializada, o LED de falha começará a piscar, indicando que a caixa do nó está inicializando. Normalmente durante esse processo, o LED de falha pisca por aproximadamente 3 minutos antes de parar. Os LEDs de falha estão na caixa do nó.

## Sobre esta tarefa

Depois que a unidade flash USB for inserida em uma das duas portas USB na caixa do nó que está sendo inicializada, o LED de falha () começa a piscar.

Se o LED de falha não parar de piscar conforme o esperado, use as seguintes etapas para determinar qualquer ação necessária:

## Procedimento

1. Assegure-se de que você aguarde pelo menos 3 minutos a partir de quando o primeiro LED de falha começou a piscar. Se o LED parar de piscar dentro desse período, retorne ao assistente de inicialização. Se o LED de falha continuar piscando, continue na 2.
2. Observe o LED de status. ()

   Se o LED de status estiver permanentemente aceso, continue na etapa 6.

3. Se o LED de status estiver piscando ou permanentemente apagado, consulte Resolvendo Problemas com a Caixa do Nó, tomando cuidado para remover a unidade flash USB da caixa quando a caixa é removida do gabinete.
4. Cancele o assistente de inicialização.
5. Reinsira a unidade flash USB em seu computador pessoal e reinicie a ferramenta de inicialização. Conclua as etapas na ferramenta, mas use a outra caixa do nó no gabinete de controle. Depois de concluir o assistente de inicialização, se o LED de falha não parar de piscar, entre em contato com o representante de suporte para obter assistência adicional.
6. Se o LED de status estiver permanentemente aceso, então o sistema foi inicializado com êxito. Retorne ao assistente de inicialização e continue como se o LED de falha tivesse parado de piscar. Verifique os resultados da inicialização. Se o sistema estiver operacional, efetue logon na GUI de gerenciamento e conclua a configuração do sistema. Depois de concluir a configuração do sistema, verifique o LED de falha para determinar se ele ainda está piscando. Se o LED de falha ainda estiver piscando, conclua estas etapas:
   1. Na GUI de gerenciamento, selecione Monitoramento > Sistema > Ações > Desligado.
   2. Reinicie o sistema.
   3. Se o LED de falha continuar piscando, entre em contato com o centro de suporte para obter mais assistência.

Tópico-pai: O LED de falha não começa a piscar ou não para de piscar