# 手順: USB フラッシュ・ドライブを使用してノード・キャニスターとシステムの情報を取得する

この手順では、USB フラッシュ・ドライブを使用してノード・キャニスターとシステムの情報を表示する方法について説明します。

## このタスクの概要

最初の区画が FAT32 ファイル・システムの USB フラッシュ・ドライブを使用します。

1. USB フラッシュ・ドライブのルート・ディレクトリーに `satask.txt` という名前のファイルが含まれていないことを確認します。

ディレクトリーに `satask.txt` が存在する場合、ノードはこのファイルで指定されたコマンドを実行しようとします。 返される情報は、`satask_result.html` ファイルに追加されます。以前の出力が必要でない場合は、このファイルを削除します。

## 手順

1. データを収集するノード・キャニスターのいずれかの USB ポートに USB フラッシュ・ドライブを挿入します。
2. 情報を収集し、USB フラッシュ・ドライブに書き込まれている間、ノード・キャニスターの障害 LED が明滅します。
3. LED の明滅が停止するまで待ってから、USB フラッシュ・ドライブを取り外します。 この LED は障害インディケーターであるため、永続的にオンまたはオフのままになる可能性があります。
4. Web ブラウザーでファイル `satask_result.html` を開き、結果を表示します。 このファイルには、実行されたコマンドの詳細と結果、およびノード・キャニスターからの状況と構成情報が入っています。