# 判斷要插入 USB 快閃記憶體隨身碟的埠

如果您無法確定要插入 USB 快閃記憶體隨身碟的埠，請使用此資訊來確定您使用的是正確的埠。

## 關於這項作業

當節點機匣的狀態 LED 閃動時，您可以利用節點機匣上的任一 USB 埠來進行系統起始設定。

## 程序

1. 判斷與您用來確認系統狀態 LED 之節點機匣相關聯的 USB 埠。 左右兩側節點機匣都有兩個可用來插入 USB 快閃記憶體隨身碟的 USB 埠。 使用任何一個對應於用來驗證系統狀態 LED 之節點機匣的 USB 埠。

   USB 埠位於乙太網路埠正下方。下圖顯示節點機匣的 USB 埠 1 的位置：

2. 乙太網路纜線可能會妨礙您檢視 USB 埠。如果您想要移動這些纜線，以將 USB 快閃記憶體隨身碟插入 USB 埠，請檢查您是否拔除了任何纜線，必要的話，請重新裝回。
3. 您可以使用兩個 USB 埠的任何一個來進行系統起始設定。

上層主題：錯誤 LED 未開始閃動或未停止閃動