# Determinando em qual porta inserir a unidade flash USB

Se você não tiver certeza de em qual porta deverá inserir a unidade flash USB, use estas informações para assegurar que está usando a porta correta.

## Sobre esta tarefa

Quando uma caixa do nó possui um LED de status piscando, é possível usar uma das portas USB na caixa do nó para a inicialização do sistema.

## Procedimento

1. Determine a porta USB que está associada à caixa do nó que você usou para confirmar o LED de status do sistema. Para as caixas do nó à esquerda e à direita, há duas portas USB nas quais é possível inserir a unidade flash USB. Use uma das portas USB que corresponda à caixa do nó que você usou para verificar o LED de status do sistema.

   As portas USB estão localizadas logo abaixo das portas Ethernet. O diagrama a seguir mostra o local das portas USB 1 para uma caixa do nó:

2. Os cabos Ethernet podem estar obstruindo a visualização das portas USB. Se desejar mover esses cabos para inserir a unidade flash USB na porta USB, verifique se você retirou algum cabo e recoloque-o, se necessário.
3. É possível usar uma das duas portas USB para inicialização do sistema.

Tópico-pai: O LED de falha não começa a piscar ou não para de piscar