# 状态指示灯未闪烁

如果您正在使用 USB 闪存驱动器来首次初始化系统，并且状态指示灯未闪烁，那么请使用以下指示信息来解决此问题。

## 关于本任务

如果正在初始化的节点容器上的状态指示灯未按照正常速率闪烁，那么只有在解决该情况之后，系统才能初始化。状态指示灯的正常闪烁速率大约为点亮半秒，熄灭半秒。完成以下步骤，直至状态指示灯按正常速率闪烁：
注：除非另有说明，否则在机柜后部完成所有检查和操作。完成这些任务时，请勿弄乱任何连线或其他设备。

## 过程

1. 确保您查看的是要初始化的控制机柜，而不是其他机器类型或扩展机柜。
   下图显示控制机柜的后部：
   - 1 节点容器 1 和 2
   - 2 电源单元 1 和 2
   控制机柜具有两个并排的节点容器，并在下方具有两个电源。控制机柜中的容器可能不同于扩展机柜中的容器，区别在于有额外的以太网端口、USB 端口和电池指示灯。如果这是正确的机柜，那么请继续至步骤 2。

   如果这不是正确的控制机柜，请确定正确控制机柜所安装在的位置。单击取消并在正确的控制机柜上继续执行系统初始化向导。

   只需要在一个控制机柜上进行系统初始化。

2. 通过查找您正在初始化的节点容器上的电源指示灯 ( 1 )，以确保节点容器已通电。
   绿色电源指示灯 () 应一直点亮（而非闪烁或熄灭）。如果绿色电源指示灯点亮，请继续至步骤 3。

   如果节点容器上的电源指示灯正在闪烁，那么表明该容器仍处于正在接通电源状态。但是，如果在机柜通电后电源指示灯闪烁达 5 分钟之久，那么表明容器存在问题。请参阅解决节点容器存在的问题以获取信息。

   如果电源指示灯熄灭，请检查电源单元上的电源指示灯 ( 1 )。

   请确保至少有一个电源单元的直流电源指示灯（）已点亮。如果直流电源指示灯（）点亮，请继续至下一步。如果直流电源指示灯和交流电源指示灯 () 未点亮，并且故障指示灯 () 未点亮，请沿电源线向回跟踪至电源插座，以确保这些电源线完全插入电源插座和机架配电单元。确保所有机架配电单元已开启并接通了电源，然后再次检查直流电源指示灯 ()。

   如果两个电源单元上的故障指示灯均已点亮，或者两个单元的交流电源指示灯已点亮而直流电源指示灯未点亮，那么您必须更换电源单元，然后才能使用此机柜。请与支持中心联系以获取新的电源单元。

3. 在节点容器上，检查状态指示灯（）。有三个选项：

   如果该指示灯闪烁，那么表明节点容器已准备好进行初始化。关闭帮助并返回至初始化向导以继续完成系统初始化。

   如果状态指示灯一直点亮，那么表明系统已初始化。 继续至下一步。

   如果状态指示灯未点亮并且未闪烁，那么表明节点容器仍在启动，未准备好进行系统初始化。打开节点容器的电源之后，节点容器可能最多需要 10 分钟准备好进行系统初始化。在重复此步骤之前，等待节点容器准备好进行系统初始化。 如果已通电至少 10 分钟并且状态指示灯仍未点亮，那么表明容器存在问题。请参阅解决节点容器存在的问题以获取信息。

4. 在节点容器上，检查状态指示灯（）。 如果状态指示灯未一直点亮，请返回至该过程的第一步。当状态指示灯一直点亮时，表明系统已初始化。如果您正在遵循这些指示信息来重新初始化已使用的系统，那么请参阅信息中心内的“故障诊断”部分中的解决问题主题，以确定系统的状态以及如何完全重置系统。

   要使用已初始化的系统，请打开一个受支持的 Web 浏览器，并输入在初始化向导期间指定的 IP 地址。完成系统设置向导，以登录系统并继续完成系统配置。

   注：您只需初始化机柜中的一个容器；另一个容器会自动初始化。