# Résolution des problèmes liés au boîtier de noeud

Si vous avez été renvoyé vers ces informations, l'initialisation ne peut pas se poursuivre ou a échoué suite à un problème sur un boîtier de noeud. Vous devez exécuter plusieurs actions pour résoudre ces problèmes.

## A propos de cette tâche

Utilisez le voyant lumineux à l'arrière de la cartouche de noeud que vous initialisez pour vérifier si elle a démarré correctement.

Si le voyant d'état du système () est allumé, ceci indique que le boîtier de noeud a démarré. Cependant, si le voyant d'état du système ne s'allume pas, ceci indique un problème au niveau du boîtier de noeud. Procédez comme suit pour déterminer les actions nécessaires :

## Procédure

1. Essayez de réinstaller la cartouche de noeud pour vérifier si elle peut démarrer. Sur la cartouche, libérez les leviers de dégagement et tirez dessus pour les ouvrir. La cartouche sort de son emplacement d'environ 0,6 cm. Extrayez la cartouche jusqu'à ce que tous ses voyants soient éteints, ce qui peut prendre quelques secondes. Retirez la cartouche de 50 mm. Prenez soin de ne pas gêner ou débrancher par inadvertance des câbles reliés à d'autres composants du système. Prenez soin de ne pas gêner ou débrancher par inadvertance des câbles reliés à d'autres composants du système.
2. Réinsérez la cartouche jusqu'à son immobilisation, puis fermez complètement les deux poignées.
3. Patientez jusqu'à 10 minutes que le voyant d'alimentation () s'allume et que le voyant d'état du système ( clignote. Lorsque les deux voyants atteignent ces états, poursuivez les opérations dans l'assistant d'initialisation. Si les deux voyants n'ont pas ces états, passez à l'étape suivante.
4. Retirez tous les câbles de la cartouche. Veillez à noter l'emplacement de connexion de chacun des câbles sur le système.
5. Retirez la cartouche en ouvrant les deux poignées de fixation et en extrayant la cartouche du boîtier.
6. Retournez la cartouche et retirez son capot en appuyant sur les points de contact bleus sur le couvercle et en poussant ce dernier.
7. Vérifiez que la batterie est correctement installée. Saisissez chaque extrémité de la batterie par les poignées (indiquées par de grandes flèches dans l'illustration ci-après) et soulevez la batterie verticalement jusqu'à ce qu'elle soit dégagée. Utilisez les mêmes poignées pour pousser doucement la batterie vers le bas dans la cartouche. Appuyez doucement sur la batterie pour vérifier qu'elle est complètement installée sur les connecteurs.
   Remarque : La batterie est insérée perpendiculairement à la carte. Ces instructions et l'illustration supposent que la cartouche a été placée sur une surface plane ; la réinstallation de la batterie requiert donc un mouvement vers le bas. Si la cartouche est positionnée d'une autre manière, assurez-vous que la batterie est réinstallée correctement.
8. Vérifiez si l'un des composants en option suivants a été installé dans le boîtier :
   - Mémoire de cartouche de noeud supplémentaire : Retirez et réinstaller les barrettes mémoire DIMM pour vous assurer qu'elles sont installées correctement. Voir Remplacement de la mémoire du boîtier de noeud (4 Go) pour plus d'informations.
   - Carte d'interface hôte : Retirez et réinstallez la carte d'interface hôte, en prenant soin de retirer tout émetteur-récepteur SFP avant d'extraire la carte. Voir Remplacement d'une carte d'interface hôte.
9. Réinstallez le couvercle de la cartouche et réinsérez cette dernière dans le boîtier en fermant complètement les deux poignées.
10. Patientez jusqu'à 10 minutes que le voyant d'alimentation () s'allume et que le voyant d'état du système ( clignote. Lorsque les deux voyants atteignent ces états, poursuivez les opérations dans l'assistant d'initialisation. Si les deux voyants n'ont pas ces états, passez à l'étape suivante.
11. Après avoir exécuté ces tâches, si le boîtier de noeud ne démarre pas ou si son initialisation échoue, contactez votre représentant de service pour remplacer ce boîtier. Si l'autre cartouche du boîtier est à l'état correct (son voyant d'état système clignote), vous pouvez continuer l'initialisation en insérant la clé USB Flash dans la cartouche. Une fois le système initialisé, vous pouvez continuer la configuration du système. Des alertes sont ajoutées au journal des événements pour indiquer qu'une cartouche est absente ou défaillante. Ne retirez pas la cartouche défaillante tant qu'une cartouche de remplacement n'est pas disponible afin de ne pas perturber le fonctionnement du système de refroidissement dans le boîtier.