CMMVC8024E
필수 게이트웨이, IPv4 서브넷 마스크 또는 IPv6 접두부를 지정하지 않아서 서비스 지원 IP 주소 설정 태스크가 실패했습니다.

#### 설명

어느 IP 버전 형식이든지 후보 노드 캐니스터에서 서비스 지원 IP 주소를 정의할 때는 게이트웨이를 지정해야 합니다. IPv4의 경우 서브넷 마스크도 지정해야 합니다. IPv6의 경우 접두부도 지정해야 합니다.
참고: 상태(`후보`, `활성` 또는 `서비스`)와 관계없이 모든 상태에서 노드 캐니스터의 서비스 IP를 변경할 수 있지만, 후보 노드 캐니스터의 초기 정의는 앞에서 설명한 추가 요구사항을 충족해야 합니다.

#### 사용자 응답

후보 노드 캐니스터에서 서비스 지원 IP 주소를 설정할 때는 모든 필수 정보를 지정하십시오. IBM Knowledge Center의 문제점 해결 섹션에서 문제점 해결 주제를 참조하십시오.