# Vorgehensweise: Knoteneinschub- und Systeminformationen mit einem USB-Flashlaufwerk abrufen

In dieser Prozedur wird erläutert, wie Informationen zum Knoteneinschub und zum System mit einem USB-Flashlaufwerk angezeigt werden.

## Informationen zu dieser Task

Verwenden Sie ein beliebiges USB-Flashlaufwerk mit einem FAT32-Dateisystem in der ersten Partition.

1. Stellen Sie sicher, dass das USB-Flashlaufwerk keine Datei mit dem Namen `satask.txt` im Stammverzeichnis enthält.

Wenn `satask.txt` in diesem Verzeichnis vorhanden ist, versucht der Knoten, den in der Datei angegebenen Befehl auszuführen. Die zurückgegebenen Informationen werden der Datei `satask_result.html` hinzugefügt. Löschen Sie diese Datei, wenn Sie die vorherige Ausgabe nicht mehr benötigen.

## Vorgehensweise

1. Stecken Sie das USB-Flashlaufwerk in einen der USB-Anschlüsse des Knoteneinschubs, dessen Daten Sie erfassen wollen.
2. Die Fehler-LED des Knoteneinschubs blinkt, während Informationen erfasst und auf das USB-Flashlaufwerk geschrieben werden.
3. Warten Sie, bis die LED aufhört zu blinken, bevor Sie das USB-Flashlaufwerk entfernen. Da die LED ein Fehleranzeiger ist, kann sie permanent an oder aus bleiben.
4. Zeigen Sie die Ergebnisse in der Datei `satask_result.html` in einem Web-Browser an. Die Datei enthält die Details und Ergebnisse des ausgeführten Befehls sowie den Status und die Konfigurationsdaten des Knoteneinschubs.