# Risoluzione dei problemi con il contenitore del nodo

Se si è stati indirizzati a queste informazioni, l'inizializzazione non può continuare o non è riuscita a causa di un problema relativo al contenitore del nodo. Per risolvere questi problemi, è necessario effettuare diverse azioni.

## Informazioni su questa attività

Utilizzare il pannello dei LED nella parte posteriore del contenitore del nodo che si sta inizializzando per verificare se è stato avviato correttamente.

Se il LED di stato del sistema () è acceso, il contenitore del nodo è stato avviato. Tuttavia, se il LED di stato del sistema resta spendo, si è verificato un problema relativo al contenitore del nodo. Utilizzare la seguente procedura per determinare eventuali azioni necessarie:

## Procedura

1. Provare ad inserire nuovamente il contenitore del nodo per verificare se viene avviato. Sul contenitore, sbloccare le leve di rilascio e aprirle. Il contenitore viene estratto dallo slot di circa 0,6 cm (0,25 pollici). Estrarre il contenitore fino a quando tutti i LED si spengono sul contenitore; questa operazione può richiedere alcuni secondi. Estrarre il contenitore di 50 mm ( 2 pollici). Prestare attenzione a non spostare o rimuovere inavvertitamente i cavi collegati ad altri componenti del sistema. Prestare attenzione a non spostare o rimuovere inavvertitamente i cavi collegati ad altri componenti del sistema.
2. Inserire nuovamente il contenitore fino a quando non viene arrestato, quindi chiudere le due maniglie e verificare che siano completamente chiuse.
3. Attendere fino a 10 minuti che il LED di alimentazione () sia acceso e che il LED di stato del sistema () lampeggi. Quando entrambi i LED raggiungono questo stato, continuare con la procedura guidata di inizializzazione. Se i LED non raggiungono tale stato, continuare con il passo successivo.
4. Rimuovere tutti i cavi dal contenitore. Accertarsi di annotare la posizione di link di ciascun cavo al sistema.
5. Rimuovere il contenitore aprendo le due maniglie di sicurezza ed estraendolo dall'enclosure.
6. Capovolgere il contenitore e rimuovere il coperchio rilasciando i punti di contatto blu di fissaggio sul coperchio ed estraendo il coperchio stesso.
7. Verificare che la batteria sia posizionata correttamente. Afferrare ciascuna estremità della batteria dalle maniglie, indicate dalle frecce di grandi dimensioni nella seguente figura, e sollevarla verticalmente fino a quando non viene rilasciata. Utilizzare le stesse maniglie per inserire nuovamente la batteria nel contenitore. Spingere delicatamente verso il basso e verificare che la batteria sia completamente inserita nei connettori.
   Nota: la batteria viene spinta in direzione perpedincolare alla scheda. In queste istruzioni e nell'immagine si presuppone che il contenitore sia posizionato su una superficie piatta; per questo motivo, il reinserimento della batteria richiede un movimento verso il basso. Se il contenitore è posizionato in altro modo, accertarsi che la batteria sia reinserita correttamente.
8. Controllare se uno dei seguenti componenti facoltativi è installato nell'enclosure:
   - Memoria del contenitore del nodo supplementare: rimuovere e reinstallare il modulo DIMM di memoria per verificarne la corretta installazione. Consultare Sostituzione della memoria del contenitore nodo (4 GB DIMM) per i dettagli.
   - Scheda interfaccia host: rimuovere e reinstallare la scheda interfaccia host, verificando che qualsiasi ricetrasmettitore SFP ((small form-factor pluggable) installato venga rimosso prima di rimuovere la scheda. Consultare Sostituzione di una scheda di interfaccia host.
9. Riposizionare il coperchio del contenitore, reinserire il contenitore nell'enclosure e verificare che le due maniglie siano completamente chiuse.
10. Attendere fino a 10 minuti che il LED di alimentazione () sia acceso e che il LED di stato del sistema () lampeggi. Quando entrambi i LED raggiungono questo stato, continuare con la procedura guidata di inizializzazione. Se i LED non raggiungono tale stato, continuare con il passo successivo.
11. Una volta completate queste attività, se il contenitore del nodo non viene avviato o se l'inizializzazione ha esito negativo, rivolgersi al rappresentante di servizio per sostituire il contenitore del nodo. Se l'altro contenitore nell'enclosure si trova nello stato corretto, con il relativo LED di stato del sistema lampeggiante, è possibile continuare l'inizializzazione inserendo l'unità flash USB in tale contenitore. Dopo l'inizializzazione del sistema, è possibile continuare con la configurazione del sistema. Al log eventi vengono aggiunti degli avvisi, per indicare la mancanza o il malfunzionamento di un contenitore. Non rimuovere il contenitore malfunzionante fino a quando è disponibile una sostituzione. La rimozione del contenitore prima che venga aggiunto quello di sostituzione può danneggiare il sistema di raffreddamento dell'enclosure.