CMMVC8024E
La tarea de configuración de la dirección IP del asistente de servicio ha fallado debido a que no se ha especificado una pasarela, una máscara de subred IPv4 o un prefijo IPv6 necesarios.

#### Explicación

Cuando define una dirección IP del asistente de servicio en un recipiente de nodo candidato en formato de versión IP, debe especificar la pasarela. Para IPv4, también debe especificar la máscara de subred. Para IPv6, también debe especificar el prefijo.
Nota: Puede cambiar la IP de servicio de un recipiente de nodos en cualquier estado, ya sea `candidate`, `active` o `service`; sin embargo, la definición inicial de un recipiente de nodo candidato tiene indicados previamente los requisitos adicionales.

#### Respuesta del usuario

Especifique toda la información solicitada cuando establece la dirección IP del asistente de servicio en un recipiente de nodo candidato. Consulte los temas Resolución de un problema en la sección Resolución de problemas de IBM Knowledge Center.