# Il LED di malfunzionamento non inizia a lampeggiare o continua a lampeggiare

La procedura guidata di inizializzazione indica che è necessario trasferire l'unità flash USB sul contenitore che si sta inizializzando. Una volta trasferita l'unità flash USB sul contenitore del nodo, il LED di malfunzionamento sul contenitore inizia a lampeggiare e quindi si arresta dopo circa 3 minuti.

Se il LED di malfunzionamento non inizia a lampeggiare o continua a lampeggiare dopo l'intervallo di tempo previsto, eseguire le attività riportate di seguito per determinare le azioni correttive necessarie.

Selezionare l'attività appropriata per la propria situazione:

- Determinazione della porta in cui inserire l'unità flash USB
  Se non si è sicuri della porta in cui inserire l'unità flash USB, utilizzare queste informazioni per accertarsi che venga utilizzata la porta corretta.
- Il LED di malfunzionamento non lampeggia
  Se l'unità flash USB è stata inserita in una porta USB su un contenitore del nodo del sistema corretto ed il LED di malfunzionamento del contenitore del nodo non inizia a lampeggiare, utilizzare le seguenti istruzioni per determinare le azioni necessarie.
- Il LED di malfunzionamento non ha smesso di lampeggiare
  Una volta inserita l'unità flash USB in una delle porte USB sul contenitore del nodo in fase di inizializzazione, il LED di malfunzionamento inizia a lampeggiare, indicando che il contenitore del nodo è in fase di inizializzazione. Normalmente, durante questo processo il LED di malfunzionamento lampeggia per circa 3 minuti prima di spegnersi. I LED di malfunzionamento si trovano sul contenitore del nodo.