# Procedimento: Obtendo Informações da Caixa do Nó e do Sistema Usando uma Unidade Flash USB

Este procedimento explica como visualizar informações da caixa do nó e do sistema usando uma unidade flash USB.

## Sobre esta tarefa

Use qualquer unidade flash USB com um sistema de arquivos FAT32 em sua primeira partição.

1. Assegure-se de que a unidade flash USB não contenha um arquivo chamado `satask.txt` no diretório raiz.

Se `satask.txt` existir no diretório, o nó tentará executar o comando que está especificado no arquivo. As informações que retornadas são anexadas no arquivo `satask_result.html`. Exclua esse arquivo se não desejar mais a saída anterior.

## Procedimento

1. Insira a unidade flash USB em uma das portas USB da caixa do nó da qual você deseja coletar dados.
2. O LED de falha da caixa do nó pisca enquanto as informações são coletadas e gravadas na unidade flash USB.
3. Aguarde até que o LED pare de piscar antes de remover a unidade flash USB. Como o LED é um indicador de falha, ele pode ficar permanentemente aceso ou apagado.
4. Visualize os resultados no arquivo `satask_result.html` em um navegador da web. O arquivo contém os detalhes e os resultados do comando que foi executado e o status e as informações de configuração da caixa do nó.