# 다음 단추가 사용 불가능함

USB 플래시 드라이브를 개인용 컴퓨터에 다시 삽입하라는 프롬프트가 표시됩니다. USB 플래시 드라이브를 개인용 컴퓨터에 리턴했지만 다음 단추가 사용 불가능(회색으로 표시됨)한 경우 다음과 같은 조치를 사용하여 다음 단추를 사용 가능하게 하십시오. 개인용 컴퓨터에 USB 플래시 드라이브가 다시 삽입되었음을 초기화 도구가 발견할 때까지는 다음 단추가 사용 불가능 상태로 유지됩니다.

## 이 태스크 정보

각 단계 이후 초기화 마법사로 돌아가서 다음 단추가 사용 가능한지 확인하십시오. 여전히 사용 불가능한 경우 이 지시사항의 다음 단계를 계속 수행하십시오.
참고: 별도의 언급이 없으면 초기화 도구를 실행 중인 개인용 컴퓨터에서 모든 검사 및 조치를 완료하십시오.
다음 지시사항을 사용하여 초기화 마법사의 다음 단추를 사용 가능하게 하십시오.

## 프로시저

1. 마법사의 패널에서 USB 플래시 드라이브를 개인용 컴퓨터에 다시 삽입하라고 표시되는지 확인하십시오.
2. USB 플래시 드라이브를 USB 포트에 천천히 밀어 넣어 USB 플래시 드라이브가 개인용 컴퓨터의 USB 포트에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오.
3. USB 플래시 드라이브가 초기화 마법사를 시작할 때 사용한 USB 포트와 동일한 포트에 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 USB 플래시 드라이브를 올바른 USB 포트로 이동하십시오.
4. 제어 격납장치의 뒷면에서 초기화 중에 사용한 캐니스터의 시스템 상태 LED()가 영구적으로 켜져 있는지 확인하십시오. 시스템 상태 LED는 다른 LED와 함께 노드 캐니스터에 있습니다.

   상태 LED가 계속 켜있는 경우에는 5단계를 수행하십시오. 상태 LED가 영구적으로 켜지지 않으면 개인용 컴퓨터로 돌아가서 다음 검사 및 조치를 완료하십시오.

   1. USB 플래시 드라이브를 USB 포트에서 제거하십시오.
   2. USB 플래시 드라이브를 USB 포트에 다시 삽입한 후, 개인용 컴퓨터에서 USB 플래시 드라이브가 인식되는지 확인하십시오. USB 플래시 드라이브가 인식되지 않는 경우에는 지원 센터에 문의하여 초기화 도구 패키지를 얻으십시오. 해당 도구를 지원되는 USB 플래시 드라이브에 저장하십시오. 이 도구를 USB 플래시 드라이브에 저장한 후, 초기화 마법사를 다시 시작하십시오.
5. 상태 LED가 영구적으로 켜지면 시스템이 성공적으로 초기화된 것입니다. 다음 단계를 완료하여 시스템 설정을 완료하십시오.
   1. 지원되는 브라우저에서 시스템의 관리 IP 주소를 입력하십시오. 이 주소는 초기화 중에 지정한 IP 주소입니다.
   2. 로그인 패널에서 기본 사용자 이름인 `superuser`와 기본 비밀번호인 `passw0rd`(여기서 '0'은 영을 말함)를 입력하십시오.
   3. 시스템 설정 마법사를 완료하여 시스템의 기본 설정을 구성하십시오.