CMMVC8025E
Запрос DHCP (протокол динамической настройки хостов) не выполнен.

#### Объяснение

Для настройки IP-адреса обслуживания используется DHCP. Сбой или тайм-аут запроса IP-адреса с сервера DHCP.

#### Действия пользователя

При отправке этой задачи убедитесь, что используемый сервер DHCP активен в подсети, где установлено аппаратное обеспечение системы. См. подразделы Устранение неполадки раздела Устранение неполадок в базе знаний IBM.