# USB 플래시 드라이브를 삽입할 포트 판별

USB 플래시 드라이브를 삽입할 포트를 확신할 수 없는 경우 이 정보를 사용하여 올바른 포트를 사용 중인지 확인하십시오.

## 이 태스크 정보

노드 캐니스터의 상태 LED가 깜박이면 노드 캐니스터에서 USB 포트를 사용하여 시스템 초기화를 수행할 수 있습니다.

## 프로시저

1. 시스템 상태 LED를 확인할 때 사용한 노드 캐니스터와 연관된 USB 포트를 판별하십시오. 왼쪽 및 오른쪽 노드 캐니스터에는 USB 플래시 드라이브를 삽입할 수 있는 USB 포트가 두 개 있습니다. 시스템 상태 LED를 확인하는 데 사용한 노드 캐니스터와 대응하는 USB 포트 중 하나를 사용하십시오.

   USB 포트는 이더넷 포트 바로 아래에 있습니다. 다음 다이어그램에는 노드 캐니스터의 USB 포트 위치 1이 표시되어 있습니다.

2. 이더넷 케이블로 인해 USB 포트가 잘 보이지 않을 수 있습니다. USB 플래시 드라이브를 USB 포트에 삽입하기 위해 이러한 케이블을 이동하려는 경우 케이블이 제자리를 벗어났는지 확인하고 필요에 따라 다시 고정시키십시오.
3. 시스템 초기화를 위해 두 개의 USB 포트 중 하나를 사용할 수 있습니다.

상위 주제: 결함 LED가 깜박이기 시작하지 않거나 중지되지 않음