# El LED de estado no parpadea

Si se utiliza la unidad de actualización instantánea USB para inicializar el sistema por primera vez y el LED de estado no parpadea, utilice las siguientes instrucciones para resolver el problema.

## Acerca de esta tarea

Si el LED de estado del recipiente de nodo que se está inicializando no parpadea a una velocidad normal, el sistema no se puede inicializar hasta que esta condición se resuelva. La velocidad normal de parpadeo del LED de estado es de aproximadamente medio segundo encendido y medio segundo apagado. Complete los pasos siguientes hasta que el LED de estado parpadee a la velocidad normal:
Nota: A menos que se indique lo contrario, todas las comprobaciones y acciones se completan en la parte trasera del alojamiento. No toque los cables y demás equipo mientras completa estas tareas.

## Procedimiento

1. Asegúrese de que está mirando un alojamiento de control que desea inicializar y no un tipo de máquina o un alojamiento de expansión diferente.
   El siguiente diagrama muestra la parte posterior del alojamiento de control:
   - 1 Recipiente de nodos 1 y 2
   - 2 Unidad de fuente de alimentación 1 y 2
   Un alojamiento de control tiene dos recipientes de nodos uno al lado del otro y dos fuentes de alimentación debajo. Los recipientes del alojamiento de control pueden distinguirse de los recipientes de un alojamiento de expansión por los puertos Ethernet extra, los puertos USB y los LED de batería. Si éste es el alojamiento correcto, siga con el paso 2.

   Si este no es el alojamiento de control correcto, determine si está instalado el alojamiento de control correcto. Pulse Cancelar y continúe con el asistente de inicialización del sistema en el alojamiento de control correcto.

   Sólo es necesario que se realice la inicialización del sistema en un alojamiento de control.

2. Asegúrese de que el recipiente de nodos está encendido ubicando los indicadores de LED de alimentación ( 1 ) en el recipiente de nodos que está inicializando.
   El LED de alimentación verde () debería estar activado permanentemente (no parpadeando ni desactivado). Si el LED de alimentación está encendido, continúe con el paso 3.

   Si el LED de alimentación del recipiente de nodo está parpadeando, el recipiente todavía se está encendiendo. Sin embargo, si el LED de alimentación parpadea durante 5 minutos después de que se aplique alimentación al alojamiento, hay un problema en el recipiente. Consulte Resolución de problemas de un recipiente de nodo para obtener más información.

   Si el LED de alimentación está apagado, compruebe los indicadores de alimentación ( 1 ) en las unidades de fuente de alimentación.

   Asegúrese de que el LED de alimentación CC () está encendido para al menos una unidad de fuente de alimentación. Si el LED de alimentación CC () está encendido, continúe con el paso siguiente. Si el LED de alimentación CC y el LED de alimentación CA () no están encendidos y el LED de error () tampoco está encendido, haga un seguimiento de los cables de alimentación de vuelta hasta la fuente de alimentación para asegurarse de que están correctamente insertados en las fuentes de alimentación y en las unidades de distribución de alimentación del bastidor. Asegúrese de que todas las unidades de distribución de alimentación de bastidor están encendidas y recibiendo alimentación, compruebe los LED de alimentación CC () de nuevo.

   Si el LED de error está encendido en ambas unidades de fuente de alimentación o ambas unidades tienen el LED de alimentación CA encendido pero no el LED de alimentación CC, es necesario sustituir las unidades de fuente de alimentación para poder utilizar este alojamiento. Póngase en contacto con el centro de soporte para obtener nuevas unidades de fuente de alimentación.

3. En el recipiente de nodo, compruebe el LED de estado (). Hay tres opciones:

   Si está parpadeando, el recipiente de nodo está listo para su inicialización. Cierre la ayuda y regrese al asistente de inicialización para continuar con la inicialización del sistema.

   Si el LED de estado está encendido de forma permanente, el sistema ya está inicializado. Continúe con el paso siguiente.

   Si el LED de estado no está encendido ni parpadeando, el recipiente de nodo aún se está iniciando y no está listo para la inicialización del sistema. Al encender el recipiente de nodo, pueden pasar 10 minutos hasta que el recipiente de nodo esté listo para inicialización de sistema. Espere a que el recipiente de nodo esté listo para la inicialización del sistema antes de repetir este paso. Si la alimentación ha estado encendida durante al menos 10 minutos y el LED de estado sigue apagado, hay un problema en el recipiente. Consulte Resolución de problemas de un recipiente de nodo para obtener más información.

4. En el recipiente de nodos, compruebe el LED de estado (). Si el LED de estado no está encendido permanentemente, vuelva al primer paso del proceso. Cuando el LED de estado está encendido permanentemente, indica que el sistema se ha inicializado. Si está siguiendo estas instrucciones para reinicializar un sistema que ya se ha utilizado, consulte los temas Resolución de un problema de la sección Resolución de problemas del Information Center para determinar el estado del sistema y cómo restablecerlo completamente.

   Para trabajar con el sistema inicializado, abra un navegador web soportado y escriba la dirección IP que se especificara en el asistente de inicialización. Inicie sesión en el sistema y continúe con la configuración del sistema completando el asistente de configuración del sistema.

   Nota: solo tiene que inicializar uno de los recipientes del alojamiento; el otro recipiente se inicializa automáticamente.