# ノード・キャニスターに関する問題の解決

この情報を参照するように指示された場合、ノード・キャニスターの問題が原因で初期化を続行できないか、初期化が失敗しています。これらの問題を解決するには、いくつかのアクションを行う必要があります。

## このタスクの概要

初期化中のノード・キャニスターの背面にある LED の表示を見て、ノード・キャニスターが正しく始動したかどうかを確認します。

システム状況 LED () が点灯している場合、ノード・キャニスターは始動しています。しかし、システム状況 LED が消灯したままの場合、ノード・キャニスターに問題が発生しています。 以下の手順を実行して、必要なアクションを判断してください。

## 手順

1. ノード・キャニスターを取り付け直してみて、開始するかどうかを確認します。キャニスター上で、リリース・レバーの止め金を外し、レバーを引いて開きます。 キャニスターは、スロットから約 0.6 cm 引き出されます。キャニスターのすべての LED がオフになるまで、キャニスターを引き出します。オフになるには数秒かかることがあります。キャニスターを 50 mm (2 インチ) 引き出します。システムの他のコンポーネントに接続されたケーブルを、不注意で妨害したり取り外したりしないように注意してください。システムの他のコンポーネントに接続されたケーブルを、不注意で妨害したり取り外したりしないように注意してください。
2. 動きが止まるまでキャニスターを押し戻し、2 つのハンドルを閉じ、完全に閉じたことを確認します。
3. 電源 LED () がオンになり、システム状況 LED () が明滅状態になるまで、最大 10 分待ちます。両方の LED がこれらの状態に達したら、初期化ウィザードを続行します。これらの LED がこの状態に達しない場合は、次のステップに進みます。
4. キャニスターからすべてのケーブルを取り外します。必ず、各ケーブルがシステムのどこに接続されていたかを記録してください。
5. 2 つの固定ハンドルを開き、キャニスターをエンクロージャーから引き出して取り外します。
6. キャニスターを裏返し、ふたにある窪んだ青色のタッチ・ポイントを押し下げ、ふたを向こう側にスライドさせて、キャニスターのカバーを取り外します。
7. バッテリーが正しく取り付けられていることを確認します。 バッテリーの両側のハンドル (以下の図の大きい矢印で示されている) を持ち、垂直に持ち上げてバッテリーを解放します。同じハンドルを使用して、バッテリーをキャニスターの中に押し下げます。そっと押し下げて、バッテリーがコネクターに完全に収まっていることを確認します。
   注: バッテリーはボードと垂直方向に押されます。これらの手順と図では、キャニスターが平らな面に置かれていることを前提としています。したがって、バッテリーを取り付け直すには、下向きの動きが必要です。キャニスターが別の方法で置かれている場合は、バッテリーが正しく取り付け直されていることを確認してください。
8. 以下のいずれかのオプション・コンポーネントがエンクロージャーに取り付けられているかどうかを確認します。
   - 予備のノード・キャニスター・メモリー: メモリー DIMM をいったん取り外し、再取り付けして、これが正しく取り付けられていたか確認します。詳しくは、ノード・キャニスター・メモリー (4 GB DIMM) の交換を参照してください。
   - ホスト・インターフェース・カード: ホスト・インターフェース・カードをいったん取り外し、再取り付けします。その際に、収まっていた small form-factor pluggable (SFP) トランシーバーは、必ずこのカードの取り外し前に取り外します。ホスト・インターフェース・カードの交換を参照してください。
9. キャニスターのふたを再取り付けし、キャニスターをエンクロージャーに再挿入し、2 個のハンドルが完全に閉じていることを確認します。
10. 電源 LED () がオンになり、システム状況 LED () が明滅状態になるまで、最大 10 分待ちます。両方の LED がこれらの状態に達したら、初期化ウィザードを続行します。これらの LED がこの状態に達しない場合は、次のステップに進みます。
11. これらのタスクを実行した後、ノード・キャニスターが始動しない、または初期化に失敗する場合は、サービス担当員に連絡してノード・キャニスターを交換してください。エンクロージャーのもう一方のキャニスターが正しい状態にあり、そのシステム状況 LED が明滅している場合は、USB フラッシュ・ドライブをそのキャニスターに挿入することで、初期化を続行することができます。システムが初期化されたら、システムのセットアップを続行できます。 キャニスターが見つからない、または障害が発生したことを示すアラートがイベント・ログに追加されます。 交換用のキャニスターを入手するまでは、障害のあるキャニスターを取り外さないでください。 交換用のキャニスターを取り付ける前にキャニスターを取り外すと、エンクロージャーの冷却システムが動作を中断する可能性があります。