# O LED de falha não está piscando

Se você inseriu a unidade flash USB em uma porta USB em uma caixa do nó do sistema correto e o LED de falha da caixa do nó não começar a piscar, use estas instruções para determinar quais ações são necessárias.

## Sobre esta tarefa

Depois que a unidade flash USB for inserida em uma das duas portas USB, o LED de falha () no nó 1 começa a piscar. O LED de falha continuar a piscar enquanto o sistema estiver inicializando. Normalmente durante esse processo, o LED de falha pisca por aproximadamente 3 minutos antes de parar.

Se o LED de falha não começar a piscar conforme o esperado, use as seguintes etapas para determinar qualquer ação necessária:

## Procedimento

1. Assegure-se de que a caixa ainda esteja em operação. Consulte o LED de status do sistema (). Se o LED de status do sistema estiver permanentemente apagado, a caixa do nó parou de funcionar. Supondo que o LED de status estava no estado piscando antes de você inserir a unidade flash USB, siga o procedimento descrito no tópico Resolvendo Problemas com a Caixa do Nóe, em seguida, recomece a inicialização do sistema. Se essa condição ocorrer novamente, entre em contato com seu representante de serviço.

   Se o LED de status do sistema não acender, remova a unidade flash USB da caixa do nó. A caixa não concluiu a ativação e não está pronta para receber a unidade flash USB. A ativação da caixa pode levar até 10 minutos. Se o LED de status não piscar dentro de 10 minutos, continue na etapa 2.

2. A porta USB pode estar com falha. Remova a unidade flash USB da porta e insira-a completamente na outra porta USB da caixa do nó que você está inicializando. Aguarde 2 minutos para que o LED de falha comece a piscar.

   Se o LED de falha começar a piscar, essa porta USB funcionou. Retorne ao assistente de inicialização e espere o LED de falha parar de piscar.

   Se o LED de falha não começar a piscar, as duas portas USB podem estar com falha.

   É possível adiar a substituição das portas USB com falha até que o sistema seja inicializado e configurado. As portas USB não serão necessárias para a operação do sistema após o sistema ser inicializado. Para optar por continuar com a inicialização do sistema, reinicie o procedimento de inicialização inteiro na outra caixa do nó no sistema.

   É possível verificar se uma porta USB está com falha usando Procedimento: Obtendo Informações da Caixa do Nó e do Sistema Usando uma Unidade Flash USB na seção Resolução de Problemas do Centro de Informações. Se um arquivo de status não for criado quando uma porta for usada, então a porta está com falha.

   Se uma porta USB em uma caixa do nó estiver com defeito, substitua a caixa do nó. Entre em contato com o centro de suporte para obter assistência.

Tópico-pai: O LED de falha não começa a piscar ou não para de piscar