# 障害 LED が明滅を停止していない

初期化中のノード・キャニスターの USB ポートの 1 つに USB フラッシュ・ドライブを挿入すると、障害 LED が明滅を開始します。この明滅は、ノード・キャニスターが初期化中であることを示します。通常はこの処理の間、障害 LED が約 3 分間明滅してから停止します。障害 LED はノード・キャニスター上にあります。

## このタスクの概要

初期化中のノード・キャニスター上の 2 つの USB ポートのいずれかに USB フラッシュ・ドライブを挿入すると、障害 LED () が明滅を開始します。

障害 LED が予期したとおりに明滅を停止しない場合は、以下の手順を実行して必要なアクションを判断してください。

## 手順

1. 最初に障害 LED が明滅を開始してから少なくとも 3 分待ったことを確認します。 この時間内に LED が明滅を停止した場合は、初期化ウィザードに戻ります。障害 LED が明滅し続ける場合は、2 に進みます。
2. 状況 LED を確認します。()

   状況 LED が永続的にオンになっている場合は、ステップ 6 に進みます。

3. 状況 LED が明滅しているか、永続的にオフになっている場合は、ノード・キャニスターに関する問題の解決を参照して、キャニスターがエンクロージャーから取り外されるときに USB フラッシュ・ドライブをキャニスターから取り外すように注意してください。
4. 初期化ウィザードを取り消します。
5. USB フラッシュ・ドライブをパーソナル・コンピューターに再挿入し、初期化ツールを再開します。ツールのステップを完了します。ただし、コントロール・エンクロージャーのもう一方のノード・キャニスターを使用します。初期化ウィザードの完了後に障害 LED が明滅を停止しない場合は、サポート担当者に連絡して追加の支援を受けてください。
6. 状況 LED が永続的にオンの場合、システムは正常に初期化されています。初期化ウィザードに戻り、障害 LED が明滅を停止したものとして続行します。 初期化の結果を確認します。 システムが作動可能であれば、管理 GUI にログオンして、システムのセットアップを完了します。 システムのセットアップを完了したら、障害 LED を調べ、まだ明滅しているかどうかを確認します。 障害 LED がまだ明滅している場合は、以下の手順を実行します。
   1. 管理 GUI で、「モニター」>「システム」>「アクション」 >「電源オフ」を選択します。
   2. システムを再始動します。
   3. 障害 LED が明滅し続ける場合は、サポート・センターに連絡して追加の支援を受けてください。

親トピック: 障害 LED が明滅を開始または停止しない