# Il pulsante Avanti è disabilitato

Viene richiesto di reinserire l'unità flash USB nel personal computer. Se l'unità flash USB è stata reinserita nel personal computer ma il pulsante Avanti è disabilitato (non disponibile), effettuare le azioni riportate di seguito per abilitare il pulsante Avanti. Il pulsante Avanti resta disabilitato fino a quando lo strumento di inizializzazione non rileva che l'unità flash USB è stata reinserita nel personal computer.

## Informazioni su questa attività

Dopo ciascun passo, tornare alla procedura guidata di inizializzazione per verificare se il pulsante Avanti è abilitato. Se è ancora disabilitato, continuare con il passo successivo in queste istruzioni.
Nota: a meno che non sia indicato, completare tutti i controlli e le azioni sul PC su cui è in esecuzione lo strumento di inizializzazione.
Utilizzare le istruzioni riportate di seguito per abilitare il pulsante Avanti nella procedura guidata di inizializzazione:

## Procedura

1. Assicurarsi di essere sul pannello della procedura guidata che indica di reinserire l'unità flash USB nel PC.
2. Verificare che l'unità flash USB sia inserita correttamente nella porta USB del personal computer spingendola delicatamente nella porta USB.
3. Verificare che l'unità flash USB sia inserita nella stessa porta USB utilizzata quando è stata avviata la procedura guidata di inizializzazione. In caso contrario, inserire l'unità flash USB nella porta USB corretta.
4. Nella parte posteriore dell'enclosure di controllo, verificare che il LED di stato del sistema () per il contenitore utilizzato durante l'inizializzazione sia sempre acceso. Il LED di stato del sistema è posizionato insieme agli altri LED sul contenitore del nodo:

   Se il LED di stato è sempre acceso, continuare al passo 5. Se il LED di stato non è sempre acceso, tornare al PC acceso e completare le azioni ed i controlli riportati di seguito:

   1. Rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB.
   2. Reinserire l'unità flash USB nella porta USB e verificare che sia riconosciuta dal personal computer. Se l'unità flash USB non viene riconosciuta, contattare il centro di supporto per ottenere il package dello strumento di inizializzazione. Salvare lo strumento su un'unità flash USB supportata. Una volta salvato lo strumento sull'unità flash USB, riavviare la procedura guidata di inizializzazione.
5. Se il LED di stato è sempre acceso, il sistema è stato inizializzato correttamente. Effettuare le operazioni riportate di seguito per completare l'impostazione del sistema:
   1. In un browser supportato, immettere l'indirizzo IP di gestione del proprio sistema. Questo è l'indirizzo IP specificato durante l'inizializzazione.
   2. Nel pannello di accesso, immettere il nome utente predefinito `superuser` e la password predefinita `passw0rd` (il carattere ‘0’ è uno zero).
   3. Completare la procedura guidata Impostazione del sistema per configurare le impostazioni di base per il proprio sistema.