# LED de status não piscando

Se você estiver usando a unidade flash USB para inicializar o sistema pela primeira vez e o LED de status não estiver piscando, use as instruções a seguir para resolver este problema.

## Sobre esta tarefa

Se o LED de status na caixa do nó que você está inicializando não estiver piscando regularmente, o sistema não poderá ser inicializado até que essa condição seja resolvida. A taxa regular de piscagem do LED de status é aproximadamente meio segundo aceso e meio segundo apagado. Conclua as seguintes etapas até que o LED de status esteja piscando na taxa regular:
Nota: A menos que indicado, todas as verificações e ações são concluídas na parte traseira do gabinete. Não desarranje nenhuma outra conexão ou outro equipamento enquanto estiver concluindo essas tarefas.

## Procedimento

1. Assegure-se de que você esteja olhando para um gabinete de controle que deseja inicializar e não para um tipo de máquina ou gabinete de expansão diferente.
   O seguinte diagrama mostra a parte traseira do gabinete de controle:
   - 1 Caixa do nó 1 e 2
   - 2 Unidade da fonte de alimentação 1 e 2
   Um gabinete de controle possui duas caixas do nó lado a lado e duas fontes de alimentação na parte inferior. As caixas no gabinete de controle podem ser distintas das caixas em um gabinete de expansão pelas portas extras Ethernet e pelos LEDs de bateria. Se este for o gabinete correto, continue na etapa 2.

   Se esse não for o gabinete de controle correto, determine se o gabinete de controle correto esteja instalado. Clique em Cancelar e continue com o assistente de inicialização do sistema no gabinete de controle correto.

   A inicialização do sistema precisa ocorrer apenas em um gabinete de controle.

2. Assegure-se de que a caixa do nó esteja ligada localizando os indicadores de LED de energia ( 1 ) na caixa do nó que você está inicializando.
   O LED de energia verde () deve estar permanentemente aceso (não piscando ou apagado). Se o LED de energia verde estiver aceso, continue na Etapa 3.

   Se o LED de energia na caixa do nó estiver piscando, a caixa ainda está sendo ligada. No entanto, se o LED de energia estiver piscando por 5 minutos depois que você aplicou a energia ao gabinete, há um problema com a caixa. Consulte Resolvendo Problemas com uma Caixa do Nó para obter informações.

   Se o LED de energia estiver apagado, verifique os indicadores de energia ( 1 ) nas unidades da fonte de alimentação.

   Certifique-se de que o LED de energia DC () esteja aceso em pelo menos uma unidade da fonte de alimentação. Se o LED de energia DC () estiver aceso, continue para a próxima etapa. Se o LED de alimentação de CC e o LED de alimentação de CA () não estão acesos e o LED de falha () não estiver aceso, rastreie os cabos de alimentação de volta para a fonte de alimentação para garantir que eles estão totalmente inseridos nas fontes de alimentação e nas unidades de distribuição de energia do rack. Assegure-se de que todas as unidades de distribuição de energia do rack estejam ligadas e recebendo energia e, em seguida, verifique o LED de energia DC () novamente.

   Se o LED de falha estiver aceso em ambas as unidades da fonte de alimentação ou ambas as unidades tiverem seu LED de energia de CA aceso, mas não seu LED de energia de CC, você deve substituir as unidades de fonte de alimentação antes que possa usar este gabinete. Entre em contato com o centro de suporte para novas unidades da fonte de alimentação.

3. Na caixa do nó, verifique o LED de status (). Há três opções:

   Se ele estiver piscando, a caixa do nó está pronta para inicialização. Feche a ajuda e retorne para o assistente de inicialização para continuar com a inicialização do sistema.

   Se o LED de status estiver permanentemente aceso, o sistema já foi inicializado. Continue com a próxima etapa.

   Se o LED de status não estiver aceso e não estiver piscando, então, caixa do nó ainda está sendo iniciada e não está pronta para a inicialização do sistema. Após a caixa do nó ser ligada, pode levar até 10 minutos para a caixa donó estar pronta para a inicialização do sistema. Aguarde a caixa do nó estar pronta para a inicialização do sistema antes de repetir esta etapa. Se a energia esteve ligada por pelo menos 10 minutos e o LED de status permanece desligado, há um problema com a caixa. Consulte Resolvendo Problemas com uma Caixa do Nó para obter informações.

4. Na caixa do nó, verifique o LED de status (). Se o LED de status não estiver permanentemente aceso, volte para a primeira etapa neste processo. Quando o LED de status estiver permanentemente aceso, ele indica que o sistema foi inicializado. Se você estiver seguindo estas instruções para reinicializar um sistema que você já usou, consulte os tópicos Resolvendo um Problema na seção Resolução de Problemas do Centro de Informações para determinar o status do sistema e como reconfigurar totalmente o sistema.

   Para trabalhar com o sistema inicializado, abra um navegador da web suportado e insira o endereço IP especificado durante o assistente de inicialização. Efetue logon no sistema e continue com a configuração do sistema concluindo o assistente de configuração do sistema.

   Nota: É necessário inicializar apenas uma das caixas no gabinete; a outra caixa é inicializada automaticamente.